Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Funzioni selezionabili usando il tasto Fn > Sorriso/Rilev. visi

## Sorriso/Rilev. visi

Uso dell’Otturatore sorriso
Quando si usa la funzione di Rilevamento visi, la fotocamera rileva i visi dei soggetti e regola automaticamente le impostazioni di [Area mes. fuo. aut.], [Modo flash], [Comp.esposiz.], [Bilanc.bianco] e [Rid.occ.rossi.]. Quando si usa [Otturatore sorriso], la fotocamera rileva i sorrisi e rilascia automaticamente l’otturatore.
Quando la fotocamera rileva più di un soggetto, la fotocamera giudica qual è il soggetto principale e imposta la messa a fuoco in base alla priorità. La cornice per cui è impostata la messa a fuoco diventa verde premendo parzialmente il pulsante di scatto.

1. Fn (Sorriso/Rilev. visi) modo desiderato

| (Disattiv.) | Non usa il Rilevamento visi.
| (Attivato (regist. visi)) | Rileva con priorità un viso che è stato registrato usando [Registrazione visi].
| (Attiv.) | Rileva ma non dà priorità al viso che è stato registrato.
| (Otturatore sorriso) | Rileva i sorrisi e rilascia automaticamente l’otturatore.

Note

- La funzione di Rilevamento visi non è operativa quando si usano le funzioni dello zoom.

- È possibile rilevare fino ad otto visi.

### Uso dell’Otturatore sorriso

1. Fn (Sorriso/Rilev. visi) [Otturatore sorriso]

1. Premere / sulla rotella di controllo per selezionare una sensibilità desiderata per il rilevamento sorrisi.

- È possibile selezionare la sensibilità per rilevare un sorriso dai seguenti tre livelli; (Attivato: leggero sorriso), (Attivato: sorriso normale) o (Attivato: grande sorriso).

1. Attendere un sorriso da rilevare.

Quando si rileva un viso e il livello del sorriso supera il punto sull’indicatore, la fotocamera registra automaticamente le immagini.

- Se si preme il pulsante di scatto durante la ripresa con Otturatore sorriso, la fotocamera riprende l’immagine, quindi ritorna al modo dell’Otturatore sorriso.

Suggerimenti per la cattura migliore dei sorrisi

1. Non coprire gli occhi con la frangia. Non oscurare il viso con un cappello, una maschera, gli occhiali, ecc.

1. Cercare di orientare il viso di fronte alla fotocamera e possibilmente di non inclinarlo. Tenere gli occhi stretti.

1. Fare un bel sorriso a bocca aperta. Il sorriso è più facile da rilevare quando si vedono i denti.

- L’otturatore funziona quando viene rilevato il sorriso di una persona.

- È possibile selezionare o registrare un soggetto di priorità per il rilevamento visi. Quando il viso selezionato è registrato nella memoria della fotocamera, il Rilevamento sorrisi viene eseguito solo per quel viso.

- Se non si rileva un sorriso, impostare la sensibilità per il rilevamento sorrisi su [Attivato: leggero sorriso].

Note

- I sorrisi potrebbero non essere rilevati correttamente a seconda delle condizioni.

Argomento collegato
Messa a fuoco con inseguimento
Registrazione visi
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio