Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Zoom Immag.nitida

## Zoom Immag.nitida

[Zoom Immag.nitida] consente di ingrandire l’immagine con una qualità dell’immagine simile a quella originale quando si riprendono i fermi immagine.
Prima la fotocamera esegue la zumata delle immagini con la qualità dell’immagine originale a seconda della dimensione dell’immagine selezionata.
Quando [Zoom Immag.nitida] è impostato su [Attiv.], la fotocamera cambia automaticamente a [Zoom Immag.nitida] quando viene superato il campo dello zoom senza peggioramento della qualità dell’immagine originale.

1. MENU 2 [Zoom Immag.nitida] modo desiderato

| Attiv. | Esegue la zumata sulle immagini con la qualità dell’immagine simile a quella originale, a seconda della dimensione dell’immagine. Cambia a [Zoom Immag.nitida] entro il campo in cui si visualizza .
| Disattiv. | Non usa lo [Zoom Immag.nitida].

Note

- Per zumare le immagini entro il campo in cui la qualità dell’immagine originale può essere mantenuta, impostare sia [Zoom Immag.nitida] che [Zoom digitale] su [Disattiv.]. [Dettagli]

- La funzione [Zoom Immag.nitida] non è operativa nelle seguenti situazioni:

- Nel Modo filmato

- Nel modo di [Panoramica ad arco]

- Quando la funzione dell’Otturatore sorriso è attivata.

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Scatto Multiplo], [Ava.cont.prio.t.] o [Esp.forc.: cont.].

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG].

- La funzione di Rilevamento visi non è operativa nella gamma di [Zoom Immag.nitida].

### Scala totale dello zoom quando [Zoom Immag.nitida] è selezionato

Le scale dello zoom supportate sono diverse a seconda della dimensione dell’immagine.

#### Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2]

Dimensione dell’immagine | Scala totale dello zoom
L: 24M | Circa 2×
M: 10M | Circa 3×
S: 4.6M | Circa 4,5×

Torna all’inizio