Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni/Informazioni su questa fotocamera > Numero di fermi immagine e tempo registrabile dei filmati > Numero di fermi immagine

## Numero di fermi immagine

Il numero di fermi immagine potrebbe variare a seconda delle condizioni di ripresa e della scheda di memoria.
[Dimensione immagine] : [L: 24M]
Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2]*
(Unità: Immagini)

Qualità | Scheda memoria formattata con questa fotocamera
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB
Standard | 280 | 560 | 1100 | 2250 | 4600 | 9200
Fine | 195 | 395 | 800 | 1600 | 3200 | 6400
Extra fine | 105 | 215 | 435 | 870 | 1750 | 3500
RAW & JPEG | 54 | 105 | 215 | 435 | 870 | 1750
RAW | 74 | 145 | 295 | 600 | 1200 | 2400

* Quando il [Rapp.aspetto] è impostato su un’opzione diversa da [3:2], è possibile registrare più foto rispetto al numero indicato sopra. (Tranne quando [Qualità] è impostata su [RAW].)
Note

- Anche se il numero di immagini rimanenti che si possono riprendere è superiore a 9.999, appare l’indicatore “9999”.

- Quando un’immagine ripresa con altre fotocamere viene riprodotta su questa fotocamera, l’immagine potrebbe non apparire nella dimensione reale dell’immagine.

Torna all’inizio