Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Autom. superiore

## Autom. superiore

La fotocamera combina l’Identificazione scena e la tecnologia dell’immagine ad alta qualità per riprendere automaticamente le immagini con le impostazioni ottimali.
Per i dettagli sulla funzione di Identificazione scena, vedere “Identificazione scena”. [Dettagli]

1. Impostare la manopola del modo su (Modo Automatico).

1. Premere il tasto Fn e selezionare (Autom. superiore) usando / sulla rotella di controllo, quindi premere .

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

La fotocamera riprende le immagini di raffica quando è necessario e sovrappone le immagini multiple. Sovrapponendo le immagini, la fotocamera registra un’immagine con meno sfocatura del soggetto e disturbi.
Qual è la differenza tra il modo [Autom. superiore] e il modo [Auto. intelligente]?
A: Scena identificata
(Scena notturna), (Ritratto notturno), (Controluce), (Ritrat. in controluce), (Paesaggi), (Macro), (Ritratto), (Bambino), (Palcoscenico), (Illumin. ridotta)
B: (Treppiede) o (Sposta)
C: (Sovrapposizione)
Note

- Quando la fotocamera sovrappone le immagini, ci vuole più tempo per registrare un’immagine.

- In condizioni di luce bassa come le scene notturne, impostare [Modo flash] su [Flash disattiv.] per ottenere l’effetto ottimale delle immagini sovrapposte.

- Quando [Qualità] è impostata su [RAW] o [RAW & JPEG], la fotocamera non sovrappone le immagini.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio