Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di fermi immagine > Zoom (Fermi immagine)

## Zoom (Fermi immagine)

Zoom disponibile
Scala dello zoom
Ingrandire le immagini quando si riprende.

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. MENU 3 [Funzione del Tasto C] [Teleconv. intell./Zoom]

1. MENU 3 [Teleconv. intell./Zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Zoom Immag.nitida] modo desiderato

1. Premere il tasto C (Personalizzato).

1. Regolare la graduazione usando / sulla rotella di controllo.

- Per regolare la graduazione in passi maggiori, premere /.

1. Premere sulla rotella di controllo per ritornare alla schermata di ripresa e poi premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

### Zoom disponibile

La fotocamera ottiene una scala dello zoom ad elevato ingrandimento combinando i metodi dello zoom. L’icona e la barra dello zoom sullo schermo cambiano secondo lo zoom usato.
Campo dello zoom
A: () Zoom con la qualità dell’immagine originale
Quando [Dimensione immagine] è impostata su un’opzione diversa da [L], è possibile riprendere i fermi immagine senza alcun deterioramento nella qualità dell’immagine originale rifinendo le immagini.
B: () [Zoom Immag.nitida]
Zoom con qualità dell’immagine simile a quella originale [Dettagli]
C: () [Zoom digitale]
Inferiore alla qualità dell’immagine originale [Dettagli]

| Operazione | Impostazioni
A | Zumata delle immagini senza deterioramento | [Dimensione immagine]: Diversa da [L] [Zoom Immag.nitida]: [Disattiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.]
B | Ripresa di immagini nitide usando [Zoom Immag.nitida] (simile alla qualità dell’immagine originale) | [Zoom Immag.nitida]: [Attiv.] [Zoom digitale]: [Disattiv.]
C | Zumata nel campo massimo dello zoom | [Zoom Immag.nitida]: [Attiv.] [Zoom digitale]: [Attiv.] [Zoom Immag.nitida] potrebbe non essere disponibile per alcune impostazioni. [Dettagli]

### Scala dello zoom

Le scale dello zoom supportate sono diverse a seconda delle impostazioni o della dimensione dell’immagine. La seguente tabella riassume le scale dello zoom quando [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] sono impostati su [Attiv.] e [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2].

Dimensione immagine | Operazione
A: Zoom secondo il raggio d’azione senza deterioramento | B: Zoom con [Zoom Immag.nitida] [Attiv.] | C: Zoom con la scala massima dello zoom *
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1,5× | 3× | 6,1×
S: 4.6M | 2,3× | 4,5× | 9,1×

* La scala massima dello zoom è l’ingrandimento totale dello zoom che può essere ottenuto quando la scala dello zoom senza deterioramento, [Zoom Immag.nitida] e [Zoom digitale] vengono usati in combinazione. La scala massima dello zoom varia a seconda delle impostazioni.
Note

- L’impostazione predefinita per [Zoom Immag.nitida] è [Disattiv.]. [Dettagli]

- L’impostazione predefinita per [Zoom digitale] è [Disattiv.]. Impostare [Zoom digitale] su [Attiv.] per ingrandire le immagini anche se si ha un peggioramento. [Dettagli]

- L’impostazione predefinita per [Dimensione immagine] è [L]. Per cambiare la scala dello zoom, cambiare [Dimensione immagine]. [Dettagli]

- Le funzioni dello zoom non sono disponibili quando si riprende nelle seguenti situazioni:

- Nel modo di [Panoramica ad arco]

- Quando la funzione di Otturatore sorriso è attivata

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG]

- La funzione di Rilevamento visi non è operativa quando si usano le funzioni dello zoom.

Torna all’inizio