Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Uso del tasto AEL (Blocco AE)

## Uso del tasto AEL (Blocco AE)

Quando il contrasto tra il soggetto e lo sfondo è alto, come quando si riprende un soggetto retroilluminato o un soggetto vicino ad una finestra, misurare la luce usando un posto in cui la fotocamera può ottenere l’esposizione corretta e fissare prima l’esposizione.
Per ridurre la luminosità del soggetto, usare un posto più luminoso per misurare la luce e fissare l’esposizione dell’intero schermo.
Per rendere più luminoso il soggetto, usare un posto più buio per misurare la luce e fissare l’esposizione dell’intero schermo.
Questo argomento descrive un esempio di quando [Modo mis.esp.] è impostato su [Spot].[AEL bloccato] è assegnato al tasto AEL come l’impostazione predefinita.

1. Fn (Modo mis.esp.) (Spot)

1. Mettere a fuoco il punto per cui si desidera impostare l’esposizione.

1. Premere il tasto AEL per fissare l’esposizione.

Il contrassegno (Blocco AE) si illumina.

- Il valore di esposizione nel cerchio di misurazione esposimetrica locale si basa sull’esposizione fissa e si visualizza anche sulla scala EV.

1. Mantenendo premuto il tasto AEL, mettere a fuoco il soggetto e riprendere.

- Mantenere premuto il tasto AEL anche dopo aver ripreso quando si continua a riprendere con l’esposizione fissa. Rilasciare il tasto per ripristinare l’esposizione.

È anche possibile assegnare altre funzioni al tasto AEL. Per i dettagli, vedere “Funzione tasto AEL”. [Dettagli]
Argomento collegato
Funzione tasto AEL
Torna all’inizio