Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Elenco delle funzioni della manopola del modo

## Elenco delle funzioni della manopola del modo

Impostare la manopola del modo sulla funzione desiderata.

(Modo Automatico) | Consente di riprendere i fermi immagine con le impostazioni regolate automaticamente.
(Programmata auto.) | Consente di riprendere con l’esposizione (la velocità dell’otturatore e il valore del diaframma) regolata automaticamente. Le altre impostazioni possono essere regolate manualmente.
(Priorità diaframma) | Consente di regolare manualmente il valore del diaframma usando l’anello del diaframma.
(Priorità tempi) | Consente di regolare manualmente la velocità dell’otturatore usando la manopola di controllo.
(Esposiz. manuale) | Consente di riprendere dopo aver regolato manualmente l’esposizione (la velocità dell’otturatore e il valore del diaframma) usando la manopola di controllo e l’anello del diaframma.
1/2/3 | Richiama le impostazioni preregistrate in [Memoria] nel menu di ripresa dei fermi immagine .
(Filmato) | Consente di riprendere i filmati. È possibile regolare manualmente l’esposizione (la velocità dell’otturatore e il valore del diaframma) nel modo M.
(Panoramica ad arco) | Consente di riprendere le immagini panoramiche unendo più immagini.
(Selezione scena) | Consente di riprendere con le impostazioni preselezionate secondo la scena.

Argomento collegato
Auto. intelligente
Autom. superiore
Programmata auto.
Priorità diaframma
Priorità tempi
Esposiz. manuale
1/2/3 (Richiamo delle impostazioni preregistrate)
Filmato
Panoramica ad arco
Selezione scena
Torna all’inizio