Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Soluzione dei problemi > Soluzione dei problemi > Ripresa di fermi immagine/filmati

## Ripresa di fermi immagine/filmati

Non è possibile registrare le immagini.

- Controllare la capacità libera della scheda di memoria. Se è piena, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Cancellare le immagini che non sono necessarie. [Dettagli] [Dettagli]

- Cambiare la scheda di memoria.

- Non è possibile registrare le immagini durante la carica del flash.

- Quando si registrano i filmati, si consiglia di usare le seguenti schede di memoria:

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Micro” (Mark2)

- Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC o scheda di memoria SDXC, scheda di memoria microSD, scheda di memoria microSDHC (Classe 4 o più veloce)

- Il copriobiettivo è montato. Rimuovere il copriobiettivo prima di riprendere.

La funzione di Otturatore sorriso non è operativa.

- Nessuna immagine viene ripresa se un viso sorridente non è rilevato. [Dettagli]

La funzione di antisfocatura non è operativa.

- La funzione di antisfocatura potrebbe non essere operativa correttamente quando si registrano i filmati delle scene notturne.

- Riprendere dopo aver premuto a metà il pulsante di scatto.

- Quando si riprendono i fermi immagine, tenere ferma la fotocamera.

La registrazione impiega molto tempo.

- La funzione di riduzione dei disturbi è attivata. Non si tratta di un malfunzionamento. [Dettagli] [Dettagli]

- Si sta riprendendo nel modo RAW. Poiché i file di dati RAW sono grandi, la ripresa nel modo RAW potrebbe impiegare del tempo.

- L’HDR automatico sta elaborando un’immagine. [Dettagli]

L’immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Controllare la posizione dell’anello di commutazione macro e la distanza dal soggetto. La distanza minima di ripresa dal sensore dell’immagine al soggetto varia a seconda della posizione dell’anello di commutazione macro.

- “0,3m-”: Circa 0,3 m

- “0,2m-0,35m”: Da circa 0,2 m a 0,35 m

- L’indice di commutazione macro è tra “0,3m-” (modo di ripresa normale) e “0,2m-0,35m” (modo macro). Girare l’anello di commutazione macro e impostare l’indice di commutazione sul modo desiderato.

Lo zoom non funziona.

- Non è possibile usare le funzioni dello zoom nelle seguenti situazioni:

- Quando la funzione dell’Otturatore sorriso è attivata.

- [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG].

Il flash non funziona.

- Non è possibile usare il flash nelle seguenti situazioni:

- [Modo avanzam.] è impostato su [Esp.forc.: cont.]. [Dettagli]

- Il modo (Scena notturna) o (Crepuscolo senza treppiede) è selezionato in [Selezione scena].

- Ripresa nel modo di [Panoramica ad arco]

- Ripresa nel modo filmato

- Impostare il flash su [Flash forzato] quando il modo [Selezione scena] è impostato sul modo (Paesaggi), (Eventi sportivi) o (Tramonto). [Dettagli]

Nelle immagini riprese usando il flash appaiono delle macchie circolari sfocate e bianche.

- Le particelle (polvere, polline, ecc.) nell’aria hanno riflesso la luce del flash e sono apparse nell’immagine. Non si tratta di un malfunzionamento. [Dettagli]

La funzione di ripresa dei primi piani (Macro) non è operativa.

- La fotocamera regola automaticamente la messa a fuoco. Mantenere premuto a metà il pulsante di scatto. La regolazione della messa a fuoco potrebbe impiegare un pò di tempo quando si riprende un soggetto vicino.

- Il modo (Eventi sportivi), (Paesaggi), o (Scena notturna) è selezionato in [Selezione scena].

La data e l’ora non si visualizzano sullo schermo.

- La data e l’ora non si visualizzano durante la ripresa. Si visualizzano solo durante la riproduzione.

- La fotocamera non è dotata della funzione per registrare la data sull’immagine. Per salvare o stampare le immagini con una data, usare “PlayMemories Home.” [Dettagli]

Il valore F e la velocità dell’otturatore lampeggiano.

- L’esposizione è sbagliata. Correggere la [Comp.esposiz.]. [Dettagli]

I colori dell’immagine non sono giusti.

- Regolare [Bilanc.bianco]. [Dettagli]

- [Effetto immagine] è selezionato. [Dettagli]

- Eseguire [Inizializza] per ripristinare sulle impostazioni predefinite. [Dettagli]

L’immagine è molto luminosa o scura.

- Eseguire [Inizializza] per ripristinare sulle impostazioni predefinite. [Dettagli]

Sull’immagine appaiono dei disturbi quando si guarda lo schermo in un luogo buio.

- La fotocamera sta cercando di aumentare la visibilità dello schermo illuminando temporaneamente l’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Non c’è alcun effetto sull’immagine registrata.

È possibile vedere un’ombra scura sull’immagine.

- A seconda della luminosità del soggetto, si potrebbe vedere un’ombra scura quando si cambia l’apertura. Non si tratta di un malfunzionamento.

Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Impostare [Rid.occ.rossi.] su [Attiv.]. [Dettagli]

- Riprendere il soggetto ad una distanza più vicina rispetto alla portata del flash usando il flash.

- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto.

- Correggere l’immagine usando “PlayMemories Home”. [Dettagli]

Appaiono dei punti e rimangono sullo schermo.

- Non si tratta di un malfunzionamento. Questi punti non vengono registrati.

Non è possibile riprendere le immagini in successione.

- La scheda di memoria è piena. Cancellare le immagini che non sono necessarie. [Dettagli] [Dettagli]

- Il livello della batteria è basso. Inserire un pacco batteria carico.

La stessa immagine viene ripresa diverse volte.

- Impostare [Modo avanzam.] su [Scatto Singolo]. [Dettagli]

Torna all’inizio