Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Filmato

## Filmato

È possibile impostare la velocità dell’otturatore e il valore dell’apertura sulle impostazioni desiderate durante la registrazione dei filmati.

1. Impostare la manopola del modo su (Filmato).

1. Selezionare il modo desiderato sulla rotella di controllo.

- Quando [Guida manopola modo] è impostata su [Disattiv.], la schermata di selezione del modo non appare. Se si desidera selezionare un altro modo, premere il tasto Fn e selezionare il modo desiderato.

| (Programmata auto.) | La fotocamera imposta automaticamente l’esposizione (velocità dell’otturatore e valore dell’apertura), ma è possibile eseguire altre impostazioni e le impostazioni saranno conservate.
| (Priorità diaframma) | Imposta manualmente il valore del diaframma usando l’anello del diaframma.
| (Priorità tempi) | Imposta manualmente la velocità dell’otturatore usando la manopola di controllo.
| (Esposiz. manuale) | Imposta manualmente l’esposizione (velocità dell’otturatore e valore del diaframma) usando la manopola di controllo e l’anello del diaframma.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio