Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Funzioni selezionabili usando il tasto Fn > Dimensione immagine

## Dimensione immagine

[Dimensione immagine] determina la dimensione del file di immagine che è registrato quando si scatta un’immagine.
Maggiore è la dimensione dell’immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione dell’immagine, più immagini possono essere registrate. Questa funzione è disponibile usando il tasto Fn solo quando si usa la navigazione rapida.

1. Fn [Dimensione immagine] dimensione desiderata

#### Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2]

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso
| L: 24M | 6000 × 4000 pixel | Riprende con la massima qualità dell’immagine.
| M: 10M | 3936 × 2624 pixel | Per stampe fino al formato A3+
| S: 4.6M | 2640 × 1760 pixel | Per le stampe fino al formato A5

#### Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [16:9]

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso
| L: 20M | 6000 × 3376 pixel | Per la visione su un televisore ad alta definizione
| M: 8.7M | 3936 × 2216 pixel
| S: 3.9M | 2640 × 1488 pixel

Note

- Quando [Qualità] è impostata su [RAW], [Dimensione immagine] corrisponde a L. La dimensione di immagine non si visualizza sullo schermo.

- Quando si stampano fermi immagine registrati con rapporto di aspetto [16:9], i bordi potrebbero essere tagliati.

Argomento collegato
Rapp.aspetto
Dimensione immagine
Torna all’inizio