Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Prima dell’uso > Nomi delle parti ed elenco delle icone visualizzate sullo schermo > Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

Le icone si visualizzano sullo schermo per indicare lo stato della fotocamera.
È possibile cambiare il display sullo schermo usando sulla rotella di controllo.

#### Per il modo dello schermo LCD*

*Il modo del mirino è disponibile ed è adatto per la ripresa con un mirino esterno (in vendita separatamente).

#### Per la riproduzione (Display delle informazioni di base)

Display | Indicazione
| Modo di ripresa
| Numero di registro
| Icona di Identificazione scena
| Icona della sovrapposizione
| Illuminatore AF
| Scheda di memoria/Caricamento
100 | Numero di immagini registrabili
| Rapporto di aspetto dei fermi immagine
24M/10M/4.6M/20M/8.7M/3.9M | Dimensione dell’immagine dei fermi immagine
| Qualità dell’immagine dei fermi immagine
| Frequenza dei fotogrammi dei filmati
| Modo di registrazione dei filmati
| Batteria rimanente
| Carica del flash in corso
| Effet.impos. disattiv.
| Non registra il suono durante la registrazione dei filmati
| Riduz. rumore vento
| Avvertimento per SteadyShot/SteadyShot
| Avvertimento di surriscaldamento
| File di database pieno/Errore nel file di database
| Modo visione
100-0003 | Numero della cartella-del file
| Proteggi
| Ordine di stampa (DPOF)
| Avvertimento di batteria quasi esaurita

Display | Indicazione
| Modo di avanzamento
| Modo del flash/Riduzione degli occhi rossi
| Modo di messa a fuoco
| Area di messa a fuoco automatica
| Effetto pelle morbida
| Rilevamento visi/Otturatore sorrisi
| Modo di misurazione esposimetrica
7500K A5 G5 | Bilanciamento del bianco
| DRO/HDR automatico
+3 +3 +3 | Stile personale/Contrasto, saturazione, nitidezza
| Effetto immagine
| Inquadr. auto. ritratti
| Compensazione dell’esposizione/Misurato manualmente
| Compensazione del flash
| Scala EV (solo per il modo del mirino)
| Indicatore di sensibilità rilevamento sorrisi

Display | Indicazione
REGIST. 0:12 | Tempo di registrazione del filmato (m:s)
| Stato di messa a fuoco
1/250 | Velocità dell’otturatore
F3.5 | Valore dell’apertura
ISO400 | Numero ISO
| Blocco AE
| Errore di immagine HDR automatico
| Errore dell’effetto di immagine
| Istogramma
2012-1-1 10:37 AM | Data/ora registrata dell’immagine di riproduzione
3/7 | Numero di immagine/Numero di immagini registrate nel modo visione selezionato
Mes.fuo.con insegui. | Guida di messa a fuoco con inseguimento

Display | Indicazione
| Cerchio di misurazione esposimetrica locale
| Livello
| Teleconvertitore intelligente
| Zoom intelligente/Zoom immagine nitida/Zoom digitale
| Indicatore della velocità dell’otturatore
| Indicatore dell’apertura
| Modo macro

Torna all’inizio