Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Anello di commutazione macro

## Anello di commutazione macro

È possibile commutare la fotocamera al modo di ripresa dei primi piani.

1. Girare l’anello di commutazione macro e selezionare il modo desiderato.

| 0,3m- | La fotocamera mette a fuoco in un ampio raggio d’azione da vicino a lontano.
| 0,2m-0,35m | Selezionare questo modo quando si desidera riprendere i primi piani.

Note

- Quando l’anello di commutazione macro è impostato su “0,2m-0,35m”, l’icona (macro) si visualizza sullo schermo. Se l’icona lampeggia, controllare che l’indice di commutazione macro sia impostato correttamente sull’indice “0,2m-0,35m”.

Torna all’inizio