Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Funzioni selezionabili usando il tasto Fn > Qualità

## Qualità

Seleziona la qualità dell’immagine per i fermi immagine. Questa funzione è disponibile usando il tasto Fn solo quando si usa la navigazione rapida.

1. Fn (Qualità) modo desiderato

| (RAW) | Formato di file: RAW (Registra usando il formato di compressione RAW.) L’elaborazione digitale non è eseguita su questo formato di file. Selezionare questo formato per elaborare le immagini su un computer per scopi professionali. La dimensione di immagine è fissata sulla dimensione massima. La dimensione di immagine non si visualizza sullo schermo.
| (RAW & JPEG) | Formato di file: RAW (Registra usando il formato di compressione RAW.) + JPEG Un’immagine RAW e un’immagine JPEG sono create contemporaneamente. Ciò è adatto quando sono necessari due file di immagine, un JPEG per la visione e un RAW per la modifica. La qualità dell’immagine JPEG è fissata su [Fine].
| (Extra fine) | Formato di file: JPEG L’immagine è compressa nel formato JPEG quando viene registrata. La percentuale di compressione aumenta e la dimensione del file diminuisce nel seguente ordine: [Extra fine], [Fine] e [Standard].
| (Fine)
| (Standard)

Immagini RAW
È necessario il software “Image Data Converter” per aprire un’immagine RAW registrata su questa fotocamera. Con questo software, un’immagine RAW può essere aperta e convertita ad un formato comune, come JPEG o TIFF e il bilanciamento del bianco, la saturazione del colore, il contrasto, ecc. possono essere di nuovo regolati.
Note

- Non è possibile aggiungere la registrazione DPOF (ordine di stampa) alle immagini in formato RAW.

- Non è possibile usare [HDR auto] e [Effetto immagine] con le immagini [RAW] e [RAW & JPEG].

Argomento collegato
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
“Image Data Converter”
Qualità
Torna all’inizio