Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > Functies die kunnen worden geselecteerd met de Fn-toets > Lach-/Gezichtsherk.

## Lach-/Gezichtsherk.

De lach-sluiterfunctie gebruiken
Als de gezichtsherkenningsfunctie wordt gebruikt, herkent de camera de gezichten van uw onderwerpen en stelt de camera de instellingen voor [AF-gebied], [Flitsfunctie], [Belicht.comp.], [Witbalans] en [Rode ogen verm.] automatisch in. Als [Lach-sluiter] wordt gebruikt, herkent de camera een lachend gezicht en ontspant automatisch de sluiter.
Wanneer de camera meer dan één gezicht herkent, beoordeelt de camera welke het primaire gezicht is en stelt daarop scherp. Het gezichtsherkenningskader waarop wordt scherpgesteld wordt groen wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.

1. Fn (Lach-/Gezichtsherk.) gewenste functie

| (Uit) | De gezichtsherkenning wordt niet gebruikt.
| (Aan (ger. gezicht.)) | Hiermee kunt u met voorrang een gezicht herkennen dat is geregistreerd met [Gezichtsregistratie].
| (Aan) | Hiermee kunt u een gezicht herkennen, maar geeft geen voorrang aan het gezicht dat u hebt geregistreerd.
| (Lach-sluiter) | Hiermee kunt u gezichten herkennen en de sluiter automatisch laten ontspannen.

Opmerkingen

- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet wanneer u de zoomfuncties gebruikt.

- Maximaal acht gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.

### De lach-sluiterfunctie gebruiken

1. Fn (Lach-/Gezichtsherk.) [Lach-sluiter]

1. Druk op / op het besturingswiel om de gewenste lach-herkenningsgevoeligheid te selecteren.

- U kunt de gevoeligheid voor het herkennen van een lach selecteren uit de volgende drie niveaus: (Aan: glimlach), (Aan: normale lach) of (Aan: schaterlach).

1. Wacht tot een lach wordt herkend.

Als een gezicht wordt herkend en het lachniveau hoger is dan het niveau op de indicator, neemt de camera automatisch beelden op.

- Als u tijdens opnemen met de lach-sluiterfunctie op de ontspanknop drukt, neemt de camera het beeld op en keert daarna terug naar de lach-sluiterfunctie.

Hints voor het goed herkennen van een lach

1. Bedek de ogen niet met uw pony. Bedek het gezicht niet met een hoed, masker, zonnebril, enz.

1. Probeer het gezicht naar de camera te richten en kijk recht vooruit. Houd de ogen toegeknepen.

1. Lach duidelijk en met een open mond. De lach is gemakkelijker te herkennen wanneer de tanden zichtbaar zijn.

- De sluiter wordt ontspannen zodra de lach van een willekeurige persoon wordt herkend.

- U kunt een onderwerp dat voorrang heeft bij de gezichtsherkenning selecteren of registreren. Als het geselecteerde gezicht in het geheugen van de camera is geregistreerd, wordt de lach-herkenning alleen uitgevoerd voor dat gezicht.

- Als een lach niet wordt herkend, stelt u de lach-herkenningsgevoeligheid in op [Aan: glimlach].

Opmerkingen

- Het is mogelijk dat een lach niet goed wordt herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

Verwant onderwerp
Scherpst.-volgen
Gezichtsregistratie
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven