Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (REC) instellen > Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties

## Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties

Functies die beschikbaar zijn in opnamefuncties
Functies beschikbaar in [Scènekeuze]
In onderstaande tabel geeft een vinkje een functie aan die kan worden veranderd, en geeft — een functie aan die niet kan worden veranderd. De onderstaande pictogrammen [Flitsfunctie] en [Transportfunctie] geven de beschikbare functies aan.
Wanneer de onderstaande opnamefuncties zijn geregistreerd en worden opgeroepen door de functiekeuzeknop in de stand 1/2/3 te zetten, blijven de voorwaarden waaronder de instellingen kunnen worden veranderd of niet hetzelfde als in de onderstaande tabel.

### Functies die beschikbaar zijn in opnamefuncties

| Flitsfunctie | Lach-/Gezichts- herk. | Scherpst.-volgen | Transport- functie | Belicht. comp.
(Slim automatisch)/ (Superieur automatisch) |  |  |  |  | —
(Autom. programma) | *1 |  |  |  |
(Diafragmavoorkeuze) | *1 |  |  |  |
(Sluitertijdvoorkeuze) | *1 |  |  |  |
(Handm. belichting) | *1 |  |  |  | —
(Film) |  | *2 |  |  | *3
(Panorama d. beweg.) |  | — | — |  |

*1 Draadloze-flitseropname is niet beschikbaar met de ingebouwde flitser.
*2 De lach-sluiter kan niet worden geselecteerd.
*3 De belichtingswaarde kan worden ingesteld van –2,0EV tot +2,0EV.

### Functies beschikbaar in [Scènekeuze]

| Flitsfunctie | Lach-/Gezichts- herk. | Scherpst.-volgen | Transport- functie | Belicht. comp.
(Portret) |  |  |  |  | —
(Sportactie) |  |  |  |  | —
(Landschap) |  |  |  |  | —
(Zonsondergang) |  |  |  |  | —
(Nachtscène) |  |  |  |  | —
(Schemeropn. uit hand) |  | * | — |  | —
(Nachtportret) |  |  |  |  | —

* De lach-sluiter kan niet worden geselecteerd.
Terug naar boven