Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > AF-hulplicht

## AF-hulplicht

De AF-verlichting levert vullicht om gemakkelijker te kunnen scherpstellen op een onderwerp in een donkere omgeving.
De AF-verlichting werpt rood licht uit zodat de camera gemakkelijk kan scherpstellen zodra de ontspanknop tot halverwege ingedrukt wordt gehouden totdat de scherpstelling is vergrendeld.
Op dat moment wordt de indicator afgebeeld.

1. MENU 2 [AF-hulplicht] gewenste functie

| Automatisch | Hiermee kunt u instellen of de AF-verlichting moet worden gebruikt of niet.
| Uit

Opmerkingen

- De camera kan scherpstellen zolang het licht van de AF-verlichting het onderwerp bereikt, ongeacht of het licht het midden van het onderwerp al of niet kan bereiken.

- U kunt [AF-hulplicht] niet gebruiken in de volgende situaties:

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden

- In de functie [Panorama d. beweg.]

- Wanneer (Landschap), (Nachtscène) of (Sportactie) is geselecteerd als de [Scènekeuze]-functie

- Als de scherpstellingsfunctieknop in de stand DMF (D. handm. sch.) staat

- Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld

- Als u de AF-verlichting gebruikt, is het normale AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt met een stippellijn een nieuw AF-bereikzoekerframe afgebeeld. De automatische scherpstelling werkt met voorrang op onderwerpen die zich dichtbij het midden van het frame bevinden.

- De AF-verlichting zendt zeer helder licht uit. Ondanks dat er geen gezondheidsrisico’s bestaan, mag u niet van dichtbij rechtstreeks in de AF-verlichtingslamp kijken.

Terug naar boven