Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Voorzorgsmaatregelen/ Over deze camera > Aantal stilstaande beelden en opnameduur van bewegende beelden > Opnameduur van bewegende beelden

## Opnameduur van bewegende beelden

De onderstaande tabel laat de maximumopnametijd (bij benadering) zien. Dit is de totale duur van alle bestanden met bewegende beelden. De opnameduur kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.
(h (uren), m (minuten))

Opname-instelling | Geheugenkaart die in deze camera is geformatteerd
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

Ononderbroken opnemen is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten (beperkt door de productspecificaties). Voor bewegende beelden in het [1440×1080 12M]-formaat is ononderbroken opnemen mogelijk gedurende ongeveer 15 minuten (beperkt door de bestandsgrootte van 2 GB).
Opmerkingen

- De opnameduur van bewegende beelden verschilt omdat de camera is uitgerust met VBR (variabele bitsnelheid), waardoor de beeldkwaliteit automatisch wordt aangepast aan de hand van de opnamescène.
  Wanneer u een snelbewegend onderwerp opneemt, is het beeld helderder, maar de opnameduur is korter omdat meer geheugen nodig is voor de opname.
  De opnameduur verschilt ook afhankelijk van de opnameomstandigheden, het onderwerp en de instellingen van de beeldkwaliteit en het beeldformaat.

Terug naar boven