Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Ta stillbilder > Zoom (stillbilder)

## Zoom (stillbilder)

Tilgjengelig zoom
Zoomeforstørrelse
Forstørr bilder mens du fotograferer.

1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

1. MENU 3 [C-knappens funksjon] [Smart telekon./zoom]

1. MENU 3 [Smart telekon./zoom] [Zoom]

1. MENU 2 [Klart bilde-zoom] ønsket modus

1. Trykk på C (egendefinert knapp).

1. Juster skaleringen med / på kontrollhjulet.

- For å justere skaleringen i større trinn, må du trykke på /.

1. Trykk på på kontrollhjulet for å gå tilbake til opptaksskjermen, og trykk deretter på lukkerknappen for å ta bildet.

### Tilgjengelig zoom

Kameraet oppnår et zoomområde med kraftig forstørrelse ved å kombinere zoomemetoder. Ikonet og zoomindikatoren på skjermen endres i samsvar med zoomtypen du bruker.
Zoomeområde
A: () Zoome med opprinnelig bildekvalitet
Når [Bildestørr.] er stilt inn på noe annet enn [L], kan du ta stillbilder uten reduksjon av den opprinnelige bildekvaliteten, ved å trimme bildene .
B: () [Klart bilde-zoom]
Zoom med en bildekvalitet som ligger nær den opprinnelige [Detaljer]
C: () [Digital zoom]
Lavere bildekvalitet enn den opprinnelige [Detaljer]

| Operasjon | Innstillinger
A | Zoom uten redusert bildekvalitet | [Bildestørr.]: Annen enn [L] [Klart bilde-zoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av]
B | Ta klare bilder ved hjelp av [Klart bilde-zoom] (tett opptil opprinnelig bildekvalitet) | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [Av]
C | Zoom til maksimal forstørrelse | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [På] For enkelte innstillinger vil [Klart bilde-zoom] kanskje ikke være tilgjengelig. [Detaljer]

### Zoomeforstørrelse

Hvilke zoomområder som støttes, avhenger av innstillingene for bildestørrelse. Tabellen nedenfor viser et sammendrag av zoomområder når [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom] er slått [På], og [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2].

Bildestørr. | Operasjon
A: Zoom etter område uten redusert bildekvalitet | B: Zoom med [Klart bilde-zoom] [På] | C: Zoom med maksimalt zoomeområde*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1.5× | 3× | 6.1×
S: 4.6M | 2.3× | 4.5× | 9.1×

* Maksimalt zoomeområde vil si den kraftigste forstørrelsen som kan oppnås, gjennom kombinasjonen av zoom uten tap av bildekvalitet, [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom]. Maksimalt zoomområde varierer etter innstillingene.
Merknader

- Standardinnstillingen for [Klart bilde-zoom] er [Av]. [Detaljer]

- Standardinnstillingen for [Digital zoom] er [Av]. Sett [Digital zoom] til [På] hvis du godtar tap av bildekvalitet ved forstørring av bilder. [Detaljer]

- Standardinnstillingen for [Bildestørr.] er [L]. For å endre zoomområdet endrer du [Bildestørr.]. [Detaljer]

- Zoomefunksjoner er ikke tilgjengelige under opptak i følgende situasjoner:

- I [Panoramafotografer.]-modus

- Når smilutløserfunksjonen er aktivert

- Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG]

- Funksjonen for ansiktsgjenkjenning fungerer ikke når du bruker zoomefunksjonene.

Til toppen