Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Funksjoner som kan velges med Fn-knappen > Blitsmodus

## Blitsmodus

Stiller inn blitsinnstillingene.

1. Fn (Blitsmodus) ønsket modus

| (Blits av) | Blitsen virker ikke.
| (Autoblits) | Blitsen kommer automatisk på når det er mørkt, eller ved fotografering i motlys.
| (Fyllblits) | Blitsen kommer alltid på.
| (Sakte synkron.) | Blitsen kommer alltid på. Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart.
| (Ettersynkron.) | Blitsen avfyres like før eksponeringen er fullført, hver gang du trykker på lukkerknappen. Når du fotograferer med ettersynkronisering, kan du ta bilde av det naturlige lyssporet til et motiv i bevegelse, f.eks. en bil eller en fotgjenger.
| (Trådløs) | Når du bruker en trådløs blits (selges separat), gir blitsen motivet mer skygge, og produserer en bedre stereoskopisk effekt enn når blitsen er festet på kameraet.

1. Skyv på (blitsbryter).

Blitsen spretter opp.

- Blitsen fungerer ikke hvis den ikke er oppe.

Når "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder
Disse punktene skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?

- Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.

Merknader

- Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.

- Mens blitsen lades, blinker . Etter at ladingen er fullført, lyser det blinkende ikonet kontinuerlig.

Liknende emne
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen