Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > Tilpasningsmeny > C-knappens funksjon

## C-knappens funksjon

Lås/låsopp AEL
AF/MF-kontroll veksle
Låse eksponeringen i punktmålingsmodus
Fokusforstørrer
Deaktiver LCD-en
Gir deg muligheten til å velge hyppig brukte funksjoner og tilordne dem til C (egendefinert knapp).

1. MENU 3 [C-knappens funksjon] ønsket modus

| Bruksmodus | Tilordner den funksjonen du kan stille inn.
| Blitsmodus
| Autofokusområde
| Myke hudtoner-effekt
| Smil/Ansiktsregistr.
| Auto Port. innramm.
| ISO
| Målemodus
| Blitskompenser.
| Hvitbalanse
| DRO/Auto HDR
| Kreative innst.
| Bildeeffekt
| Bildestørr.
| Bildeforhold
| Kvalitet
| Hold AEL
| Lås/låsopp AEL
| Hold AEL
| Lås/låsoppAEL
| AF/MF-kontroll hold
| AF/MF-kontroll veksle
| Smart telekon./zoom
| Fokusforstørrer
| Minne
| Deaktiver LCD-en
| Ikke innstilt

### Lås/låsopp AEL

Når det er vanskelig å oppnå en passende eksponering for et motiv, setter denne funksjonen deg i stand til å låse eksponeringen ved å fokusere på og måle lyset i et område som har den ønskede lysstyrken.

1. MENU 3 [C-knappens funksjon] [Lås/låsopp AEL]

1. Rett kameraet mot et område du ønsker å tilpasse eksponeringen til.

Eksponeringen er innstilt.

1. Trykk på C (egendefinert knapp).

Eksponeringen er låst, og (AE-lås) tennes.

1. Fokuser på motivet og ta bildet.

1. Hvis du vil oppheve eksponeringslåsen, må du trykke en gang til på C (egendefinert-knappen).

### AF/MF-kontroll veksle

Du kan veksle midlertidig mellom autofokus og manuelt fokus.

1. MENU 3 [C-knappens funksjon] [AF/MF-kontroll veksle]

1. Trykk på C (egendefinert-knappen) for å veksle mellom autofokus og manuelt fokus.

Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Manuelt fokus], veksler kameraet til [Autofokus], og når [Fokusmodus] er stilt inn på noe annet enn [Manuelt fokus], veksler det til [Manuelt fokus]. Trykk på C (egendefinert-knappen) for å gå tilbake til forrige modus.

### Låse eksponeringen i punktmålingsmodus

Kameraet låser eksponeringen midlertidig i punktmålingsmodus.

1. MENU 3 [C-knappens funksjon] [ Hold AEL] eller [ Lås/låsoppAEL]

1. Trykk på C (egendefinert knapp).

### Fokusforstørrer

I modusen [Manuelt fokus] kan du forstørre bildet på skjermen med [Fokusforstørrer], for å gjøre det enklere å fokusere manuelt.

1. MENU 3 [C-knappens funksjon] [Fokusforstørrer]

1. Trykk på C (egendefinert-knappen) for å forstørre bildet.

- Du kan stille inn hvor lenge bildet skal være forstørret, ved hjelp av [Fokusforstørrelsestid].

### Deaktiver LCD-en

Når skjermen er for lys mens du bruker en søker (selges separat), kan du slå av skjermen midlertidig.

1. MENU 3 [C-knappens funksjon] [Deaktiver LCD-en]

1. Trykk på C (egendefinert knapp).

- Skjermen slås på/av hver gang du trykker på C (egendefinert-knappen).

Merknader

- I [Panoramafotografer.]-modus eller filmmodus slås ikke skjermen av.

Liknende emne
Bruksmodus
Blitsmodus
Autofokusområde
Myke hudtoner-effekt
Smil/Ansiktsregistr.
Auto Port. innramm.
ISO
Målemodus
Blitskompenser.
Hvitbalanse
DRO/Auto HDR
Kreative innst.
Bildeeffekt
Bildestørr.
Bildeforhold
Kvalitet
Minne
Fokusforstørrelsestid
Til toppen