Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Funksjoner som kan velges med Fn-knappen > Autofokusområde

## Autofokusområde

Bruke fleksibelt punkt
Du kan endre fokuseringsområdet. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.

1. Fn (Autofokusområde) ønsket modus

| (Multi) | Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus. Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter.
| (Senter) | Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det.
| (Fleksibelt punkt) | Setter deg i stand til å flytte AF-avstandssøkerrammen til det ønskede punktet på skjermen og fokusere på et ekstremt lite objekt på et smalt område.

Merknader

- Når du bruker funksjonene nedenfor, blir rammen for AF-avstandsmåleren deaktivert og vises som en stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.

- Zoomefunksjoner

- [AF-lys]

- Hvis følgefokus er aktivert, prioriterer kameraet å fokusere på motivet som skal følges.

### Bruke fleksibelt punkt

[Fleksibelt punkt] er nyttig når du fotograferer et motiv som ikke befinner seg i sentrum av bildet. Du kan fotografere motivet uten å endre bildekomposisjonen.
A: AF-avstandssøkerramme (gul: justerbar/grå: fast)

1. Bruk kontrollhjulet til å justere posisjonen til AF-avstandssøkerrammen der du vil fokusere, og trykk deretter på .

For å tilbakestille innstillingen må du trykke på igjen.
Merknader

- Så snart du endrer fokuseringsområdet, fjernes den AF-avstandssøkerrammen du stilte inn.

Liknende emne
Følgefokus
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen