Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Funksjoner som kan velges med Fn-knappen > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) ønsket modus

- Hvis du velger [Flerramme-støyreduksjon] eller [ISO AUTO], må du trykke på på kontrollhjulet for å vise innstillingsskjermen, og deretter velge en ønsket verdi.

| (Flerramme-støyreduksjon) | Kameraet legger bilder som er tatt med kontinuerlig fotografering, over hverandre, så resultatet blir et bilde med mindre "støy". Trykk på på kontrollhjulet for å vise innstillingsskjermen, og velg deretter en ønsket verdi mellom ISO AUTO og 102400, ved hjelp av /.
| (ISO AUTO) | Kameraet stiller inn ISO-følsomheten automatisk, basert på lysforholdene i omgivelsene. Du kan stille inn største og minste ISO-verdi for [ISO AUTO]-modus. Trykk på for å vise innstillingsskjermbildet.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

ISO-tallene i tabellen over er representative verdier.
Ved å dreie på kontrollhjulet kan du øke eller redusere ISO-følsomheten med trinn på 1/3 som følger:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Merknader

- Når [ISO] er stilt inn på en verdi som er lavere enn ISO 100, kan området for motivets lysstyrke (dynamisk område) reduseres så mye at det blir vanskeligere å ta bilder.

- For film er verdier mellom ISO 100 og ISO 6400 tilgjengelige.

- Når [ISO] er stilt inn på [Flerramme-støyreduksjon] legger kameraet bildene over hverandre. Det tar lenger tid å ta et bilde, og blitsen fungerer ikke.

Liknende emne
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen