Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Funksjoner som kan velges med Fn-knappen > Målemodus

## Målemodus

Brukes til å velge [Målemodus], dvs. til å stille inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering.

1. Fn (Målemodus) ønsket modus

| (Multi) | Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område. Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering (flermønstermåling).
| (Senter) | Måler sentrum av motivet, og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der (sentervektet måling).
| (Punkt) | Plasser trådkorsene i punktmålingssirkelen (A) på motivet for å måle en del av motivet (punktmåling). Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.

Liknende emne
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen