Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Funksjoner som kan velges med Fn-knappen > Hvitbalanse

## Hvitbalanse

Å få frem en grunnleggende hvitfarge i [Tilpasset innst.]- modus
Justerer fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis fargene i bildet virker unaturlige.

1. Fn (Hvitbalanse) ønsket modus

- I andre [Hvitbalanse]-moduser enn [F.-temp./filter] kan du finjustere fargetonen som du måtte ønske. Trykk på på kontrollhjulet for å vise justeringsskjermbildet, og juster så tonen ved hjelp av ///.

- Fargetonen kan mikrojusteres i retning av grønn (G)/magenta (M)/blå (B)/gul (A).

| (Auto-hvitbal.) | Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.
| (Dagslys) | Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener, nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv.
| (Skygge) | Justerer for steder med mye skygge.
| (Overskyet) | Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
| (Hvitglødende) | Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart lys, som f.eks. i et fotostudio.
| (Fluor.: Varmt hvitt) (Fluor.: Kjølig hvitt) (Fluor.: Dagslyshvitt) (Fluor.: Dagslys) | [Fluor.: Varmt hvitt]: Justerer for varmt hvitt fluorescerende lys. [Fluor.: Kjølig hvitt]: Justerer for kjølig hvitt fluorescerende lys. [Fluor.: Dagslyshvitt]: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende lys. [Fluor.: Dagslys]: Justerer for fluorescerende dagslys.
| (Blits) | Justerer for blitsforhold.
| (F.-temp./filter) | Juster fargetemperaturen, avhengig av lyskilden. Oppnår samme effekt som fargekompensasjonsfiltre (CC-filtre) for fotografering. Hvis du trykker på , kan du stille inn fargetemperaturen med /. Hvis du trykker på igjen, vises skjermbildet for finjustering.
| (Kundetilpasset 1/2/3) | Låser hvitbalansen til en innstilling, avhengig av lyskilden. Du kan bruke denne modusen når du ikke oppnår en nøyaktig fargegjengivelse gjennom [Auto-hvitbal.] eller andre innstillinger.
| (Tilpasset innst.) | Lagrer hvitfargen som vil bli brukt i [Kundetilpasset]-modus.

Virkning av lysforhold
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med hvitbalansefunksjonen.
Dagslys (hvitt som standard)
Overskyet (blåaktig)
Fluorescerende (grønntone)
Strålende (rødaktig)

### Å få frem en grunnleggende hvitfarge i [Tilpasset innst.]- modus

1. Fn (Hvitbalanse) [Tilpasset innst.]

1. Hold kameraet slik at det hvite området dekker hele AF-området i sentrum, og trykk ned lukkerknappen.

Lukkeren klikker, og de kalibrerte verdiene (fargetemperatur og fargefilter) vises.

1. Velg et registernummer med / på kontrollhjulet, og trykk deretter på .

Skjermen går tilbake til skjermbildet med opptaksinformasjon med den lagrede, tilpassede hvitbalanseinnstillingen.

- Den tilpassede hvitbalanseinnstillingen som ble registrert i denne operasjonen, gjelder inntil en ny innstilling blir registrert.

Merknader

- Meldingen "Feil ved tilpasset hvitbalanse" viser at verdien ligger utenfor det forventede området. (For eksempel når du bruker blits på et motiv like i nærheten, eller det er et motiv med sterk farge i rammen.) Hvis du registrerer denne verdien, vil -indikatoren bli gul på skjermbildet med opptaksinformasjon. Du kan fotografere nå, men det anbefales at du stiller inn hvitbalansen igjen for å få en mer korrekt verdi for hvitbalansen.

- Ikke rist eller slå på kameraet mens den grunnleggende hvitfargen innhentes.

- Hvis blitsen brukes mens lukkerknappen er trykket, registreres en tilpasset hvitbalanse der det tas hensyn til blitslyset. Ta bilder med blits ved senere opptak.

Liknende emne
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen