Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > Bruke AEL (AE-låsknappen)

## Bruke AEL (AE-låsknappen)

Når kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er sterk, f.eks. når man fotograferer et bakgrunnsbelyst motiv eller et motiv nær et vindu, må man måle lyset i et punkt hvor kameraet kan oppnå korrekt eksponering og låse eksponeringen på forhånd.
For å redusere lysstyrken i motivet, må du bruke et lysere punkt til å måle lyset og låse eksponeringen for hele skjermen.
For å gjøre motivet lysere må du bruke et mørkere punkt til å måle lyset og låse eksponeringen for hele skjermen.
Dette emnet beskriver et eksempel på at [Målemodus] er stilt inn på [Punkt]. [Hold AEL] er tilordnet til AEL-knappen som standardinnstilling.

1. Fn (Målemodus) (Punkt)

1. Fokuser på punktet du vil angi eksponering for.

1. Trykk på AEL-knappen for å låse eksponeringen.

(AE-låsmerket) tennes.

- Eksponeringsverdien i punktmålingssirkelen er basert på den låste eksponeringen og vises også på EV-skalaen.

1. Fokuser på fotoobjektet mens du holder AEL-knappen nede, og ta bildet.

- Hold AEL-knappen nede etter at bildet er tatt, når du fortsetter å fotografere med låst eksponering. Slipp opp knappen for å tilbakestille eksponeringen.

Du kan tilordne andre funksjoner til AEL-knappen. For nærmere informasjon, se "AEL-knappens funk.". [Detaljer]
Liknende emne
AEL-knappens funk.
Til toppen