Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > ISO

## ISO

1. Fn (ISO) wybrany tryb

- Jeśli wybierzesz [Wieloklatk. red. szumów.] lub [ISO AUTO], naciśnij na pokrętle, aby pokazać ekran ustawień, a następnie wybrać odpowiednią wartość.

| (Wieloklatk. red. szumów.) | Aparat nakłada na siebie zdjęcia wykonywane w trybie ciągłym, co pozwala uzyskać obraz ze zmniejszoną ilością szumów. Naciśnij na pokrętle sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie wybierz odpowiednią wartość od ISO AUTO do 102400 przy pomocy /.
| (ISO AUTO) | Aparat ustawia czułość ISO automatycznie, w oparciu o zewnętrzne źródła światła. Możesz ustawić maksymalną i minimalną wartość ISO w trybie [ISO AUTO]. Naciśnij , aby wyświetlić ekran ustawień.
| 50/80/100/125/200/400/ 800/1600/3200/6400/ 12800/25600 | Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).

Wartości ISO w tabeli powyżej to wartości reprezentatywne.
Przekręcenie pokrętła sterowania zwiększa lub zmniejsza czułość ISO z krokiem 1/3 jak następuje:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO25600
Regulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Uwagi

- Gdy [ISO] jest ustawione na wartość niższą niż ISO 100, zakres rejestrowanej jasności obiektu (zakres dynamiczny) może się zmniejszyć.

- W przypadku filmów zalecana jest wartość ISO 100 do ISO 6400.

- Gdy opcja [ISO] jest ustawiona na [Wieloklatk. red. szumów.], aparat nakłada na siebie obrazy. W takim przypadku wykonywanie zdjęć zajmuje więcej czasu, a lampa błyskowa nie działa.

Podobny temat
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku