Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Środki ostrożności/O tym aparacie > O tym aparacie > Format AVCHD

## Format AVCHD

Format AVCHD został opracowany dla cyfrowych kamer wideo wysokiej rozdzielczości do nagrywania sygnału HD (Wysoka Rozdzielczość) ze specyfikacją 1080i*1 lub 720p*2, z wykorzystaniem technologii kodowania o wysokiej efektywności kompresji. Format MPEG-4 AVC/H.264 jest stosowany do kompresji danych wideo, a system Dolby Digital lub Linear PCM jest stosowany do kompresji danych audio.
Format MPEG-4 AVC/H.264 jest zdolny do kompresji obrazów z wyższą efektywnością niż konwencjonalny format kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia zapis sygnału wideo wysokiej rozdzielczości, nagranego cyfrową kamerą wideo, na płytach 8 cm DVD, na twardym dysku, dysku pamięci flash, karcie pamięci, itp.

#### Nagrywanie i odtwarzanie w aparacie

W oparciu o format AVCHD, ten aparat nagrywa z jakością obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) podanej poniżej.
Sygnał wideo*3:
Urządzenie kompatybilne z 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1440×1080/60i, 1920×1080/24p
Urządzenie kompatybilne z 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1440×1080/50i, 1920×1080/25p
Sygnał audio: Dolby Digital 2 kan.
Nośnik danych: Karta pamięci
*1 Specyfikacja 1080i
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 1 080 efektywnych linii skanowania i system międzyliniowy.
*2 Specyfikacja 720p
Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 720 efektywnych linii skanowania i system progresywny.
*3 Dane nagrane w formacie AVCHD innym niż podany powyżej nie mogą być odtwarzane na tym aparacie.
Powrót do początku