Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie z komputerem > Utworzenie płyty z filmami > Wybór metody utworzenia płyty z filmami

## Wybór metody utworzenia płyty z filmami

Charakterystyka każdego rodzaju płyt
Tworzenie płyty przy użyciu urządzenia innego niż komputer
Możesz utworzyć płytę z filmów w AVCHD, które zapisano przy użyciu tego aparatu.
Wybór urządzenia do odtwarzania filmów zależy od rodzaju płyty. Wybierz rodzaj płyty odpowiedni do odtwarzacza.
Szczegółowe informacje o metodzie tworzenia płyty przy użyciu programu „PlayMemories Home” można znaleźć w punkcie „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”.
Import filmów do komputera opisuje punkt „Import obrazów do komputera” [Szczegóły].

Rodzaj płyty/przeznaczenie | Jakość filmu do zapisu | Odtwarzacz
PS | FX | FH
Do zapisu obrazów z wysoką rozdzielczością (HD) |  |  |  | Urządzenia odtwarzające płyty Blu-ray (odtwarzacz Sony Blu-ray, PlayStation 3, itp.)
Do zapisu obrazów z wysoką rozdzielczością (HD) (płyta AVCHD) | * | * |  | Urządzenia odtwarzające format AVCHD (odtwarzacz Sony Blu-ray, PlayStation 3, itp.)
Do zapisu obrazów ze standardową rozdzielczością (STD) | * | * | * | Zwykłe urządzenia odtwarzające DVD (odtwarzacz DVD, komputer z funkcją odtwarzania DVD, itp.)

* Podczas tworzenia płyt przy użyciu programu „PlayMemories Home” możesz zapisywać filmy, jeśli wykonasz konwersję z obniżeniem jakości obrazu.

### Charakterystyka każdego rodzaju płyt

Wysoka rozdzielczość obrazu (HD) | Stosowanie płyty Blu-ray umożliwia nagrywanie filmów z obrazem z wysoką rozdzielczością (HD) i czasem nagrania dłuższym niż płyty DVD.
Wysoka rozdzielczość obrazu (HD) (płyta AVCHD) | Filmy o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) mogą zostać nagrane na nośnik DVD, na przykład płytę DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD). Można odtwarzać płytę o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) na odtwarzaczach formatu AVCHD, takich jak odtwarzacz Sony Blu-ray i PlayStation 3. Płyty nie można odtwarzać na zwykłych odtwarzaczach DVD.
Standardowa rozdzielczość obrazu (STD) | Film o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD) skonwertowany z filmów o jakości obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) może zostać nagrany na nośniku DVD, na przykład na płytach DVD-R i utworzona zostanie płyta o jakości obrazu standardowej rozdzielczości (STD).

Rodzaje płyt, które mogą być używane do programu „PlayMemories Home”
Z programem „PlayMemories Home” można wykorzystywać następujące rodzaje płyt o śr. 12 cm. Informacje dotyczące płyt Blu-ray zawarte są w punkcie „Tworzenie płyt Blu-ray”. [Szczegóły]
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nie mogą być ponownie nagrane.
DVD-RW / DVD+RW: Mogą być ponownie nagrane i używane.

- Zawsze zwracaj uwagę na to, aby używać konsoli PlayStation 3 z najnowszą wersją oprogramowania dla systemu konsoli PlayStation 3.

- Konsola PlayStation 3 może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.

### Tworzenie płyty przy użyciu urządzenia innego niż komputer

Możesz również tworzyć płyty za pomocą nagrywarki Blu-ray, itp. Utworzone płyty mogą się znacznie różnić między sobą, w zależności od użytego urządzenia.

Urządzenia | Rodzaj płyty
Tworzy płytę Blu-ray lub płytę ze standardową rozdzielczością obrazu (STD) przy użyciu nagrywarki Blu-ray. | Wysoka rozdzielczość obrazu (HD) | Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)
Tworzy płytę ze standardową rozdzielczością obrazu (STD) przy użyciu urządzenia takiego jak nagrywarka HDD. | Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)

Uwagi

- Gdy tworzysz płyty AVCHD z filmów zapisanych w [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], zajmie to sporo czasu, gdyż muszą one zostać skonwertowane. Aby zapisać filmy [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konwersji jakości, użyj płyt Blu-ray.

- Aby utworzyć płytę Blu-ray z filmów zapisanych w formacie [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], musisz korzystać z urządzenia, które jest zgodne z formatem AVCHD wer. 2.0.Utworzoną płytę Blu-ray można odtwarzać tylko na urządzeniu, które obsługuje format AVCHD wer. 2.0.

- Informacje dotyczące tworzenia płyt podane są w instrukcji użytkownika danego urządzenia.

Powrót do początku