Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > Rozm. Obrazu

## Rozm. Obrazu

[Rozm. Obrazu] określa rozmiar pliku obrazu zapisywanego przy robieniu zdjęcia.
Im większy rozmiar obrazu, tym więcej szczegółów będzie zawierał obraz wydrukowany na papierze dużego formatu. Im mniejszy rozmiar obrazu, tym więcej obrazów można nagrać. Funkcja ta jest dostępna przy użyciu przycisku Fn tylko wtedy, gdy wykorzystywana jest funkcja szybkiej nawigacji.

1. Fn [Rozm. Obrazu] odpowiedni rozmiar

#### Gdy opcja [Format obrazu] ma ustawienie [3:2]

| Rozmiar obrazu | Sposób wykorzystania
| L: 24M | 6000 × 4000 pikseli | Wykonuje zdjęcia z najwyższą jakością.
| M: 10M | 3936 × 2624 pikseli | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A3+
| S: 4.6M | 2640 × 1760 pikseli | Dla druków w maksymalnym rozmiarze A5

#### Gdy opcja [Format obrazu] ma ustawienie [16:9]

| Rozmiar obrazu | Sposób wykorzystania
| L: 20M | 6000 × 3376 pikseli | Do oglądania na ekranie TV wysokiej rozdzielczości
| M: 8.7M | 3936 × 2216 pikseli
| S: 3.9M | 2640 × 1488 pikseli

Uwagi

- Gdy opcja [Jakość] ustawiona jest na [RAW], [Rozm. Obrazu] odpowiada L. Rozmiar obrazu nie jest wyświetlany na ekranie.

- Przy drukowaniu zdjęć zapisanych w proporcjach [16:9] wydruk może mieć obcięte brzegi.

Podobny temat
Format obrazu
Rozm. Obrazu
Powrót do początku