Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > Balans bieli

## Balans bieli

Aby uchwycić białą barwę odniesienia w trybie [Nastaw.własne]
Reguluje odcienie koloru zależnie od warunków oświetlenia. Użyj tej funkcji, gdy kolory na obrazie wyglądają nienaturalnie.

1. Fn (Balans bieli) wybrany tryb

- W trybach [Balans bieli] innych niż [Tmp. kol./Filtr] można dostosować odcienie barw według własnego uznania. Naciśnij na pokrętle sterowania, aby wyświetlić ekran ustawień, a następnie zmień odcienie barw przy pomocy ///.

- Odcienie barw można regulować z dużą dokładnością w zakresach zielony (G)/magenta (M)/niebieski (B)/bursztynowy (A).

| (Aut.bal.bieli) | Automatycznie reguluje balans bieli tak, aby kolory były naturalne.
| (Światło dzienne) | Korekcja dla pleneru w pogodny dzień, widoków w późne popołudnie, scen nocnych, neonów, fajerwerków itp.
| (W cieniu) | Korekcja dla zacienionego miejsca.
| (Pochmurnie) | Korekcja dla zachmurzonego nieba lub miejsca w cieniu.
| (Żarówka) | Korekcja dla oświetlenia lampą żarową lub mocnego oświetlenia, na przykład w studiu fotograficznym.
| (Świetl.: Ciepła biała) (Świetl.: Zimna biała) (Świetl.: Dzien. biała) (Świetl.: Świat. dzien.) | [Świetl.: Ciepła biała]: Korekcja dla ciepłego białego światła jarzeniowego. [Świetl.: Zimna biała]: Korekcja dla zimnego białego światła jarzeniowego. [Świetl.: Dzien. biała]: Korekcja dla białego światła jarzeniowego typu dziennego. [Świetl.: Świat. dzien.]: Korekcja dla dziennego światła jarzeniowego.
| (Lampa błysk.) | Korekcja dla lampy błyskowej.
| (Tmp. kol./Filtr) | Ustawia temperaturę barw w zależności od źródła światła. Uzyskuje efekt filtrów kompensacji barw (CC) stosowanych w fotografii. Jeśli naciśniesz , możesz ustawić temperaturę barw przy użyciu /. Jeśli ponownie naciśniesz , pojawi się ekran dokładnej regulacji.
| (Niestandard. 1/2/3) | Ustala balans bieli według ustawienia w zależności od źródła światła. Należy użyć tego trybu, jeśli [Aut.bal.bieli] lub inne ustawienia nie zapewniają naturalnych barw.
| (Nastaw.własne) | Zapamiętuje białą barwę odniesienia, która będzie stosowana w trybie [Niestandard.].

Efekty warunków oświetlenia
Na to, jak jest widoczny kolor obiektu mają wpływ warunki oświetlenia.
Odcienie koloru są regulowane automatycznie, ale można ręcznie wyregulować odcienie koloru, używając funkcji balansu bieli.
Światło dzienne (Białe jako standardowe)
Pochmurnie (Sinawe)
Światło jarzeniowe (Zabarwione na zielono)
Światło żarowe (Czerwonawe)

### Aby uchwycić białą barwę odniesienia w trybie [Nastaw.własne]

1. Fn (Balans bieli) [Nastaw.własne]

1. Przytrzymaj aparat tak, aby biały obszar w pełni zakrywał obszar automatycznej ostrości na środku ekranu, a następnie naciśnij przycisk migawki.

Migawka zostanie zwolniona i pojawią się wartości kalibracji (temperatura barw oraz filtr barw).

1. Wybierz numer rejestru przy pomocy / na pokrętle sterowania, a potem naciśnij .

Monitor powróci do wyświetlania danych zapisu, zachowując zapamiętane ustawienie balansu bieli.

- Własne ustawienie balansu bieli zapisane w tej czynności obowiązuje aż do zapisania nowego ustawienia.

Uwagi

- Komunikat „Błąd własnego balansu bieli” wskazuje, że podana wartość wykracza poza oczekiwany zakres. (Na przykład, gdy lampa błyskowa zostanie użyta do zdjęcia obiektu położonego blisko aparatu lub gdy w kadrze znajduje się obiekt o jaskrawych barwach.) Jeśli zapiszesz tę wartość, wskaźnik na ekranie danych zapisu zmieni kolor na żółty. Możesz w tym momencie wykonać zdjęcie, ale zaleca się, aby ponownie ustawić balans bieli w celu uzyskania dokładniejszej wartości balansu bieli.

- Nie potrząsaj ani nie uderzaj aparatu, gdy rejestrujesz podstawową biel.

- Jeśli przy wciśnięciu migawki używana jest lampa błyskowa, zapisywana jest wartość balansu bieli użytkownika z uwzględnieniem lampy błyskowej. Przy kolejnych zdjęciach należy użyć lampy błyskowej.

Podobny temat
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku