Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Menu fotografowania > Red.sz.dł.naśw.

## Red.sz.dł.naśw.

Gdy ustawisz szybkość migawki na 1 sekundę lub więcej (zdjęcia z długą ekspozycją), czas działania funkcji redukcji szumu jest tak długi, jak czas otwarcia migawki. Ma ona na celu usunięcie ziarna występującego przy długich ekspozycjach.

1. MENU 2 [Red.sz.dł.naśw.] odpowiedni tryb

| WŁ. | Włącza funkcję redukcji szumów na czas odpowiadający czasowi otwarcia migawki. Gdy trwa redukcja szumów, pojawia się komunikat i nie można wykonać następnego zdjęcia. Wybierz tę opcję, aby priorytet miała jakość zdjęcia.
| WYŁ. | Nie wykorzystuje funkcji [Red.sz.dł.naśw.]. Wybierz tę opcję, aby priorytet miał czas wykonywania zdjęcia.

Uwagi

- Nawet gdy opcja [Red.sz.dł.naśw.] jest ustawiona na [WŁ.], redukcja szumów nie jest dostępna w następujących sytuacjach:

- W trybie [Zdjęcia seryjne]

- W trybie [Zd.ser.pier.cz.]

- W trybie [Bracket: Seryjne]

- Gdy opcja [Wybór sceny] jest ustawiona na (Sporty) lub (Z ręki o zmierzchu)

- W trybie [Rozległa panorama]

Podobny temat
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku