Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Pokrętło trybu ostrości

## Pokrętło trybu ostrości

Wybiera metodę ustawiania ostrości odpowiednią do ruchu obiektu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.

1. Ustaw pokrętło trybu ostrości na odpowiedni tryb.

| (Autofokus) | Aparat blokuje ustawienie ostrości po zakończeniu regulacji ostrości (AF-S). Aparat cały czas ustawia ostrość podczas nagrywania filmu (AF-C).
| (Ostrość DMF) | Pozwala łączyć funkcje ręcznego ustawienia ostrości i automatycznego ustawienia ostrości.
| (Ostrość ręczna) | Pozwala ręcznie ustawić ostrość.

### Korzystanie z opcji [Ostrość DMF]/[Ostrość ręczna]

1. Ustaw pokrętło trybu ostrości na (Ostrość DMF) lub (Ostrość ręczna).

1. Ustaw ostrość, przekręcając pierścień ustawiania ostrości.

- Użyj funkcji maksimum, [Powiększenie] lub [Wspomaganie MF], aby łatwiej ustawić ostrość.

- Gdy pokrętło trybu ostrości jest ustawione na (Ostrość DMF), automatyczna regulacja ostrości włącza się po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

Ustawianie ostrości przy pomocy funkcji [Ostrość DMF]
Korzystanie z funkcji [Ostrość DMF] pozwala łączyć ręczne i automatyczne ustawianie ostrości, jak to opisano poniżej.

- Po automatycznym ustawieniu ostrości ręcznie wprowadź drobne korekty.

Jest to przydatne, by ustawić wąski obszar ostrości. Przytrzymaj spust migawki wciśnięty do połowy, a następnie przekręć pierścień ustawiania ostrości.

- Pozwala ręcznie ustawić ostrość z wyprzedzeniem, a następnie skorzystać z automatycznego ustawiania ostrości.

Przydatne podczas ustawiania ostrości na obiektach, które znajdują się z tyłu sceny, ponieważ zwykle są one nieostre w przypadku automatycznego ustawienia ostrości.
Uwagi

- Jeśli odległość ustawienia ostrości jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiekt miękką szmatką itp.

- Po zmianie metody ustawiania odległość wprowadzona do ustawienia ostrości zostanie skasowana.

Podobny temat
Pierścień ustawiania ostrości
Poziom zarysu
Wspomaganie MF
Powrót do początku