Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > Obszar autofokusa

## Obszar autofokusa

Korzystanie z elastycznego trybu punktowego
Możesz zmienić obszar ustawienia ostrości. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.

1. Fn (Obszar autofokusa) wybrany tryb

| (Wielopunktowy) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.
| (Centralny) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
| (Elast. punktowy) | Pozwala przesunąć ramkę ustawienia automatycznej ostrości na wybrany punkt na wyświetlaczu i ustawić ostrość bardzo małego obiektu w wąskim obszarze.

Uwagi

- Gdy wykorzystywane są następujące funkcje, ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje wyłączona i pokazana jest przerywaną kreską. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

- Funkcje zoomu

- [Wspomaganie AF]

- Jeśli opcja „Śledzenie ostrością” jest włączona, aparat ustawia ostrość względem śledzonego obiektu.

### Korzystanie z elastycznego trybu punktowego

Tryb [Elast. punktowy] jest użyteczny, gdy fotografowany obiekt nie znajduje się w środku kadru. Możesz wykonać zdjęcie obiektu bez konieczności zmiany kadrowania.
A: Ramka pola AF (żółta: regulowana/szara: stała)

1. Użyj pokrętła sterowania, aby ustawić położenie ramki ustawienia automatycznej ostrości na obszarze, który ma być ostry, a następnie naciśnij .

Aby anulować ustawienie, naciśnij ponownie .
Uwagi

- Po zmianie obszaru ustawienia ostrości ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje skasowana.

Podobny temat
Śledzenie ostrością
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku