Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie z komputerem > Utworzenie płyty z filmami > Kopiowanie filmów z wysoką jakością obrazu (HD) na płyty DVD (płyty AVCHD)

## Kopiowanie filmów z wysoką jakością obrazu (HD) na płyty DVD (płyty AVCHD)

Płytę AVCHD z obrazem jakości HD można utworzyć z filmów AVCHD zaimportowanych do komputera przy pomocy oprogramowania „PlayMemories Home”.

1. Włącz komputer i włóż czystą płytę do napędu DVD.

1. Uruchom „PlayMemories Home”.

1. Kliknij (Utwórz dyski).

1. Wybierz [AVCHD (HD)] z listy wyboru płyt.

1. Wybierz film AVCHD, który chcesz zapisać na płycie.

1. Kliknij [Dodaj].

- Możesz również dodawać filmy AVCHD, przeciągając je i upuszczając.

1. Utwórz płytę postępując według instrukcji na ekranie.

Odtwarzanie płyty AVCHD na komputerze
Płyty AVCHD mogą być odtwarzane na komputerze przy użyciu programu „PlayMemories Home”. W programie „PlayMemories Home” wybierz napęd, w którym umieściłeś płytę DVD i kliknij [Player for AVCHD].
Więcej informacji można znaleźć pod adresem „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”.

- Obrazy mogą nie być płynnie odtwarzane, zależnie od środowiska komputera.

Uwagi

- Upewnij się, że pakiet „Funkcja Zaawansowana” programu „PlayMemories Home” został uprzednio zainstalowany. [Szczegóły]

- Nie można zapisać następujących obrazów na płycie AVCHD:

- Zdjęcia

- Filmy MP4

- Gdy tworzysz płyty AVCHD z filmów zapisanych w [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], zajmie to sporo czasu, gdyż muszą one zostać skonwertowane. Aby zapisać filmy [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] bez konwersji jakości, użyj płyt Blu-ray.

- Tworzenie płyty może trwać dłuższy czas.

Powrót do początku