Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Nastawienie trybu REC > Priorytet przysłony

## Priorytet przysłony

Pozwala ustawić zakres ostrości lub stopień rozogniskowania tła.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Priorytet przysłony).

1. Przekręć pokrętło przysłony, aby wybrać liczbę przysłony.

- Można wybrać liczbę przysłony (wartość F) w zakresie od F2,0 do F22.

- Szybkość migawki ustawiana jest automatycznie w zakresie od 1/4000 sekundy do 30 sekund.

1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Informacje na temat priorytetu przysłony
Im mniejsza liczba przysłony (wartość F), tym większy otwór, przez który wpada światło do obiektywu. Głębokość ostrości zmniejsza się, a wszystko poza obiektami w wąskim zakresie odległości od obiektywu będzie nieostre. Ustawienie to jest przydatne do portretów, itp.
Im większa liczba przysłony (wartość F), tym mniejszy otwór, przez który wpada światło do obiektywu. Ostre będą zarówno obiekty w pobliżu jak i w dużej odległości od obiektywu. Ustawienie to jest przydatne do pejzaży, itp.
Uwagi

- Jeśli po dokonaniu ustawień nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, to wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zalecamy ponowną zmianę ustawień lampy błyskowej.

- Jasność wyświetlanego obrazu może się różnić od faktycznie zapisanego obrazu.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku