Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Funkcje, które można wybrać przy pomocy przycisku Fn > Tryb błysku

## Tryb błysku

Zmienia ustawienia lampy błyskowej.

1. Fn (Tryb błysku) wybrany tryb

| (Lampa błys. wył.) | Lampa błyskowa nie błyska.
| (Auto błysk) | Lampa błyskowa uruchomi się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne lub w razie oświetlenia od tyłu.
| (Bł.wypełniający) | Lampa błyskowa zawsze błyska.
| (Synch.dł.czas.) | Lampa błyskowa zawsze błyska. W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
| (Bł. zamykający) | Lampa błyskowa włącza się przed zakończeniem ekspozycji przy każdym naciśnięciu przycisku migawki. Zdjęcie w trybie synchronizacji tła pozwala wykonać naturalnie wyglądające smugi pozostające po poruszającym się obiekcie, takim jak jadący samochód lub idąca osoba.
| (Bezprzewodowy) | Gdy korzystasz z bezprzewodowej lampy błyskowej (sprzedawana oddzielnie), lampa pogłębia cienie obiektu i zapewnia lepszy efekt stereoskopowy, niż lampa przytwierdzona do aparatu.

1. Przesuń przełącznik (wysuwanie lampy błyskowej).

Lampa wysuwa się.

- Lampa błyskowa nie działa, gdy nie jest wysunięta.

Gdy na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową pojawiają się „białe okrągłe plamy”
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów, itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako białe, okrągłe plamki.
Jak można zredukować „Białe okrągłe plamy”?

- Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.

Uwagi

- Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.

- Gdy lampa błyskowa ładuje się, symbol miga. Po zakończeniu ładowania ikona jest wyświetlana stale.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku