Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Nastawienie trybu REC > Priorytet migawki

## Priorytet migawki

Możesz robić zdjęcia po ustawieniu szybkości ręcznie.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Priorytet migawki).

1. Przekręć pokrętło regulacji, aby wybrać szybkość migawki.

- Możesz wybrać szybkość migawki w zakresie od 1/4000* sekundy do 30 sekund.

* Przy liczbie przysłony równej F5,6 lub więcej. Największa szybkość migawki przy F2,0 to 1/2000 sekundy.

1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Informacje na temat szybkości migawki
Jeśli szybkość (czas otwarcia) migawki ustawiona jest na niską wartość, poruszające się obiekty, np. biegnący ludzie, samochody, rozpryski wody, itp. wyglądają na nieruchome.
Jeśli czas otwarcia jest dłuższy, pojawiają się ślady poruszających się obiektów, takich jak prąd rzeki, itp. Pozwala to na wykonywanie bardziej naturalnych obrazów obiektów w ruchu.
Uwagi

- Gdy szybkość migawki jest wysoka, ilość światła z lampy błyskowej może być niewystarczająca.

- Jeśli po dokonaniu ustawień nie można uzyskać odpowiedniej ekspozycji, to wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zalecamy ponowną zmianę ustawień lampy błyskowej.

- Szybkość migawki wynosząca 0,4 sekundy lub więcej wskazywana jest przez [˝], na przykład 0,4˝.

- Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

- Przy niższych szybkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Opcje menu wykonywania zdjęć niedostępne w niektórych trybach nagrywania
Powrót do początku