Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Фотосъемка

## Фотосъемка

1. Установите диск режимов в положение (Режим Авто).

1. Держите фотоаппарат устойчиво, как показано на рисунке.

1. Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.

Если изображение находится в фокусе, раздается звуковой сигнал и высвечивается индикатор ().
Индикатор фокусировки
Высвечивается индикатор : Изображение находится в фокусе.
Мигает индикатор : Не удалось выполнить фокусировку.

- Наименьшее расстояние для съемки составляет приблизительно 0,3 м (от датчика изображения).

- В случае поворота кольца переключения макро в положение “0,2m-0,35m” фотоаппарат будет установлен в режим макро. Наименьшее расстояние для съемки составляет приблизительно от 0,2 м до 0,35 м. Режим макро предназначен для съемки крупным планом таких объектов, как цветы или продукты питания.

1. Нажмите кнопку затвора полностью вниз.

При фотосъемке объекта, на который трудно выполнить фокусировку

- Если фотоаппарат не сможет выполнить фокусировку автоматически, будет мигать индикатор фокусировки и звуковой сигнал не прозвучит. Измените компоновку фотоснимка или измените установку фокусировки. [Подробно]

- Фокусировка может быть затруднена при следующих условиях:

- Темно, а объект удален.

- Слабый контраст между объектом съемки и фоном.

- Объект съемки находится за стеклом.

- Объект съемки быстро двигается.

- Имеются отражающие свет или блестящие поверхности.

- Объект съемки подсвечивается от яркого фона или света вспышки.

Смежная тема
Просмотр фотоснимков
Размер изобр.
В начало страницы