Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Фотосъемка > Увеличение (фотосъемка)

## Увеличение (фотосъемка)

Доступное увеличение
Кратность увеличения
Позволяет увеличивать изображение во время съемки.

1. Установите фотоаппарат в режим съемки.

1. MENU 3 [Функция кнопки C] [Цифр. телекон./Увел.]

1. MENU 3 [Цифр. телекон./Увел.] [Увеличение]

1. MENU 2 [Увел. четк. изобр.] нужный режим

1. Нажмите кнопку C (Пользовательская).

1. Отрегулируйте масштаб с помощью / на колесике управления.

- Для регулировки масштаба с большим шагом нажмите /.

1. Нажмите на колесике управления для возврата к экрану съемки, а затем нажмите кнопку затвора, чтобы снять изображение.

### Доступное увеличение

Фотоаппарат достигает высокого масштаба увеличения путем объединения нескольких способов увеличения. Значок и полоса увеличения на экране будут изменяться в соответствии с используемым увеличением.
Диапазон увеличения
A: () Увеличение с исходным качеством изображения
Если опция [Размер изобр.] установлена в положение, отличное от [L], вы сможете выполнять фотосъемку без ухудшения качества оригинального изображения путем обрезки изображений.
B: () [Увел. четк. изобр.]
Увеличение с близким к исходному качеством изображения [Подробно]
C: () [Цифров увелич]
Более низкое в сравнении с исходным качество изображения [Подробно]

| Операция | Установки
A | Увеличение изображений без ухудшения качества | [Размер изобр.]: Oтличное от [L] [Увел. четк. изобр.]: [Выкл] [Цифров увелич]: [Выкл]
B | Получение четких изображений с помощью функции [Увел. четк. изобр.] (близкое к исходному качество изображения) | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Выкл]
C | Масштабирование с максимальным масштабом увеличения | [Увел. четк. изобр.]: [Вкл] [Цифров увелич]: [Вкл] Функция [Увел. четк. изобр.] для некоторых установок может быть недоступна. [Подробно]

### Кратность увеличения

Поддерживаемые масштабы увеличения зависят от установок или размера изображения. В таблице ниже приведены масштабы увеличения в случае установки функции [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] в положение [Вкл] и функции [Формат] в положение [3:2].

Размер изобр. | Операция
A: Увеличение в диапазоне без ухудшения качества | B: Увеличение с помощью [Увел. четк. изобр.] [Вкл] | C: Увеличение с максимальным масштабом увеличения*
L: 24M | – | 2× | 4×
M: 10M | 1,5× | 3× | 6,1×
S: 4.6M | 2,3× | 4,5× | 9,1×

* Максимальный масштаб увеличения представляет собой общее значение увеличения, которого можно достичь без ухудшения качества, путем одновременного использования функций [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич]. Максимальный масштаб увеличения зависит от установок.
Примечания

- Установкой по умолчанию для функции [Увел. четк. изобр.] является положение [Выкл]. [Подробно]

- Установкой по умолчанию для функции [Цифров увелич] является положение [Выкл]. Установите функцию [Цифров увелич] в положение [Вкл] для увеличения изображений даже с ухудшением качества. [Подробно]

- Установкой по умолчанию для функции [Размер изобр.] является положение [L]. Для изменения кратности увеличения измените значение опции [Размер изобр.]. [Подробно]

- Функции увеличения недоступны во время съемки в следующих ситуациях:

- В режиме [Панорамный обзор]

- Если активирована функция Распознавание улыбки

- Если параметр [Качество] установлен в положение [RAW] или [RAW и JPEG].

- Функция распознавания лиц не работает при использовании функций увеличения.

В начало страницы