Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Меню фотосъемки > Увел. четк. изобр.

## Увел. четк. изобр.

Функция [Увел. четк. изобр.] позволяет увеличивать изображение во время фотосъемки с качеством изображения, близким к исходному.
Сначала фотоаппарат увеличивает изображения с исходным качеством изображения, в зависимости от выбранного размера изображения.
Если функция [Увел. четк. изобр.] установлена в положение [Вкл], фотоаппарат автоматически переключается в режим [Увел. четк. изобр.] в случае превышения диапазона увеличения без ухудшения исходного качества изображения.

1. MENU 2 [Увел. четк. изобр.] нужный режим

| Вкл | Увеличение изображений с качеством, близким к исходному качеству изображения, в зависимости от размера изображения. Переключение в положение [Увел. четк. изобр.] в пределах диапазона отображения .
| Выкл | [Увел. четк. изобр.] не используется.

Примечания

- Для увеличения изображений в пределах диапазона, в котором возможно сохранение исходного качества изображения, установите обе функции [Увел. четк. изобр.] и [Цифров увелич] в положение [Выкл]. [Подробно]

- Функция [Увел. четк. изобр.] не работает в следующих ситуациях:

- В режиме видеосъемки

- В режиме [Панорамный обзор]

- Если активирована функция Распознавание улыбки.

- Если опция [Режим протяжки] установлена в положение [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр] или [Брек.: Непрер.].

- Если опция [Качество] установлена в положение [RAW] или [RAW и JPEG].

- Функция распознавания лиц не работает в диапазоне [Увел. четк. изобр.].

### Суммарная кратность увеличения в случае выбора [Увел. четк. изобр.]

Поддерживаемые масштабы увеличения зависят от размера изображения.

#### Если опция [Формат] установлена в положение [3:2]

Размер изображения | Суммарная кратность увеличения
L: 24M | Приблиз. 2×
M: 10M | Приблиз. 3×
S: 4.6M | Приблиз. 4,5×

В начало страницы