Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Устранение неисправностей > Устранение неисправностей > Фотосъемка/видеосъемка

## Фотосъемка/видеосъемка

Невозможно записать изображения.

- Проверьте свободную емкость карты памяти. Если она заполнена, выполните одно из следующих действий:

- Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Замените карту памяти.

- Вы не можете записать изображения во время зарядки вспышки.

- При выполнении видеосъемки рекомендуется использовать следующие карты памяти:

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Micro” (Mark2)

- Карта памяти SD, карта памяти SDHC или карта памяти SDXC, карта памяти microSD, карта памяти microSDHC (класс 4 или выше)

- Прикреплена крышка объектива. Снимите крышку объектива перед съемкой.

Функция Распознавание улыбки не работает.

- Фотосъемка не выполнятся, если улыбающееся лицо не обнаружено. [Подробно]

Функция подавления размытости не работает.

- При видеосъемке ночных сцен функция подавления размытости может не работать надлежащим образом.

- Выполняйте съемку после нажатия кнопки затвора наполовину вниз.

- Во время фотосъемки держите фотоаппарат неподвижно.

Для записи требуется много времени.

- Включена функция шумоподавления. Это не является неисправностью. [Подробно] [Подробно]

- Вы выполняете съемку в режиме RAW. Поскольку файлы данных RAW имеют большой размер, съемка в режиме RAW может занять время.

- Функция Авто HDR представляет собой обработку изображения. [Подробно]

Изображение не сфокусировано.

- Объект находится слишком близко. Проверьте положение кольца переключения макро и расстояние от объекта. Кратчайшее расстояние от датчика изображения до объекта зависит от положения кольца переключения макро.

- “0,3m-”: Приблиз. 0,3 м

- “0,2m-0,35m”: Приблиз. от 0,2 м до 0,35 м

- Индекс переключения макро находится между “0,3m-” (обычный режим съемки) и “0,2m-0,35m” (режим макро). Поверните кольцо переключения макро и установите индекс переключения макро в нужный режим.

Не работает увеличение.

- Функции увеличения невозможно использовать в следующих случаях:

- Если активирована функция Распознавание улыбки.

- Опция [Качество] установлена в положение [RAW] или [RAW и JPEG].

Вспышка не работает.

- Вспышку невозможно использовать в следующих случаях:

- Опция [Режим протяжки] установлена в положение [Брек.: Непрер.]. [Подробно]

- Выбран режим (Ночная Сцена) или (Сумерки с рук) в пункте [Выбор сцены].

- Выполняется съемка в режиме [Панорамный обзор]

- Используется режим видеосъемки.

- Установите вспышку в положение [Запол. вспыш.], если режим [Выбор сцены] установлен в режим (Пейзаж), (Спорт) или (Закат). [Подробно]

При использовании вспышки на фотоснимках появляются размытые круглые белые пятна.

- Частицы в воздухе (пыль, пыльца и т.п.) отразили свет вспышки и появились на снимке. Это не является неисправностью. [Подробно]

Функция съемки крупным планом (Макро) не работает.

- Фотоаппарат автоматически регулирует фокусировку. Нажмите и удерживайте кнопку затвора нажатой наполовину вниз. Регулировка фокусировки может занять некоторое время при съемке близко расположенного объекта.

- Если выбран режим (Спорт), (Пейзаж) или (Ночная Сцена) в режиме [Выбор сцены].

Дата и время не отображаются на экране.

- Во время съемки дата и время не отображаются. Они отображаются только во время воспроизведения.

- Фотоаппарат не оснащен функцией записи даты на изображении. Для сохранения или печати изображений с датой используйте программу “PlayMemories Home”. [Подробно]

Мигает значение F и скорости затвора.

- Экспозиция установлена неправильно. Правильно [Коррек.экспоз.]. [Подробно]

Цвета изображения являются неправильными.

- Отрегулируйте [Баланс белого]. [Подробно]

- Выбран режим [Эффект рисунка]. [Подробно]

- Выполните команду [Инициализац.] для возврата установок по умолчанию. [Подробно]

Изображение слишком яркое или темное.

- Выполните команду [Инициализац.] для возврата установок по умолчанию. [Подробно]

При просмотре экрана в темном месте на изображении появляются помехи.

- Фотоаппарат пытается улучшить видимость экрана посредством временного повышения яркости в условиях недостаточного освещения. Это не оказывает воздействия на записанное изображение.

На изображении видна темная тень.

- В зависимости от яркости объекта, при изменении диафрагмы может быть видна темная тень. Это не является неисправностью.

Глаза человека выглядят красными.

- Установите параметр [Ум.эфф.кр.глаз] в положение [Вкл]. [Подробно]

- При использовании вспышки фотографируйте объект на расстоянии ближе, чем радиус действия вспышки.

- Осветите комнату и выполните съемку объекта.

- Откорректируйте изображение с помощью функции “PlayMemories Home”. [Подробно]

На экране появляются и остаются точки.

- Это не является неисправностью. Эти точки не записываются.

Невозможно выполнить последовательную съемку изображений.

- Карта памяти заполнена. Удалите ненужные изображения. [Подробно] [Подробно]

- Низкий уровень заряда батареи. Установите заряженный батарейный блок.

Один и тот же фотоснимок сделан несколько раз.

- Установите параметр [Режим протяжки] в положение [Покадров. Съемка]. [Подробно]

В начало страницы