Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Функции, которые можно выбирать с помощью кнопки Fn > Обл. автофокуса

## Обл. автофокуса

Использование регулируемого пятна
Вы можете изменить область фокусировки. Используйте меню, когда трудно получить надлежащий фокус в режиме автоматической фокусировки.

1. Fn (Обл. автофокуса) нужный режим

| (Мульти) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект съемки во всем диапазоне рамки искателя. При нажатии в режиме фотосъемки кнопки затвора наполовину, вокруг области фокусировки отобразится зеленая рамка. Если функция распознавания лиц активна, автофокусировка выполняется с приоритетом на лица.
| (Центр) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект, расположенный в центре рамки искателя. Использование при этом функции блокировки АФ позволяет выполнять нужную компоновку изображения.
| (Рег. пятно АФ) | Позволяет перемещать рамку искателя диапазона АФ в нужную точку на экране и фокусироваться на очень маленьком объекте в узкой области.

Примечания

- При использовании следующих функций рамка искателя диапазона АФ отключается, а вместо нее появляется пунктирная линия. В этом случае фотоаппарат выполняет фокусировку на объекты, находящиеся в центре экрана.

- Функции увеличения

- [Подсветка АФ]

- Если активирована функция следящей фокусировки, фотоаппарат будет выполнять фокусировку с приоритетом на объекте, за которым выполняется слежение.

### Использование регулируемого пятна

Функция [Рег. пятно АФ] полезна, если нужно снять объект, который находится не в центре кадра. Вы можете снять объект, не меняя композицию.
A: Рамка искателя диапазона АФ (желтая: регулируемая/серая: фиксированная)

1. Воспользуйтесь колесиком управления для регулировки положения рамки искателя диапазона АФ, в котором нужно сфокусироваться, а затем нажмите кнопку .

Для сброса настройки снова нажмите кнопку .
Примечания

- После изменения области фокусировки установленная рамка искателя диапазона АФ исчезнет.

Смежная тема
Следящая фокусировка
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы