Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Приор. выдержки

## Приор. выдержки

После регулировки скорости затвора вручную можно выполнять фотосъемку.

1. Установите диск режимов в положение (Приор. выдержки).

1. Вращайте диск управления для выбора значения скорости затвора.

- Вы можете выбрать скорость затвора в диапазоне от 1/4000* секунды до 30 секунд.

* При величине диафрагмы F5,6 или выше. Самая высокая скорость затвора при F2,0 равна 1/2000 секунды.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

О скорости затвора
При установке более высокой скорости затвора движущиеся объекты, например, бегущие люди, автомобили, или брызги воды и т.п. выглядят застывшими.
При установке более низкой скорости затвора появляются следы движущихся объектов, например, течение реки и т.п. Это позволяет получать более естественные изображения с натуральным движением.
Примечания

- При высокой скорости затвора яркость света вспышки может оказаться недостаточной даже в случае включения вспышки.

- Если после выполнения установок надлежащая экспозиция не будет достигнута, на экране будут мигать индикаторы значений установки. Съемка в этих условиях возможна, однако рекомендуется снова отрегулировать значения, при которых будет срабатывать вспышка.

- Скорость затвора величиной в 0,4 секунды или более обозначается в виде [˝], например, 0,4˝.

- Если Вы устанавливаете более низкую скорость затвора, рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- Если Вы выберете низкую скорость затвора, потребуется время для обработки данных.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы