Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Использование функций съемки > Диск режима фокусировки

## Диск режима фокусировки

Выбор способа фокусировки в зависимости от перемещения объекта.
Режим AF устанавливается для функции “Автофокусировка” (AФ), при которой фокусировка регулируется автоматически.

1. Установите диск режимов фокусировки в нужный режим.

| (Автофокус) | Фотоаппарат фиксирует фокусировку после достижения регулировки фокусировки (AF-S). Фотоаппарат продолжает выполнять фокусировку во время видеосъемки (AF-C).
| (Прямая РФ) | Позволяет одновременно использовать ручную фокусировку и автофокусировку.
| (Ручной фокус) | Ручная регулировка фокусировки.

### Использование [Прямая РФ]/[Ручной фокус]

1. Установите диск режимов фокусировки в положение (Прямая РФ) или (Ручной фокус).

1. Настройка фокусировки путем поворота кольца фокусировки.

- Используйте функцию выделения контура, [Фокусиров. лупа] или [Помощь для РФ] для облегчения регулировки фокусировки.

- При диске переключения режимов фокусировки, установленном в положение (Прямая РФ), автофокусировка включается при нажатии кнопки затвора наполовину.

Фокусировка с помощью установки [Прямая РФ]
Использование опции [Прямая РФ] позволяет одновременно использовать ручную фокусировку и автофокусировку следующим образом.

- После автофокусировки выполните ручную регулировку фокусировки.

Эффективно, если нужно точно отрегулировать фокусировку. Удерживайте кнопку затвора наполовину нажатой, а затем поворачивайте кольцо фокусировки.

- Предварительно отрегулируйте фокусировку вручную, а затем воспользуйтесь автофокусировкой.

Эффективно при фокусировке на объектах, находящихся ближе к заднему краю сцены, поскольку эти объекты обычно оказываются не в фокусе при использовании автоматической регулировки фокусировки.
Примечания

- При установке слишком близкого фокусного расстояния на изображении могут отобразиться пыль или отпечатки пальцев на объективе. Протрите объектив мягкой тканью и т.п.

- После изменения способа фокусировки установленное расстояние фокусировки будет очищено.

Смежная тема
Кольцо фокусировки
Уров. выделения контуров
Помощь для РФ
В начало страницы