Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности/ Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Меры предосторожности

## Меры предосторожности

Резервное копирование карты памяти
Не используйте/храните фотоаппарат в следующих местах
О рабочих температурах
О конденсации влаги
Встроенные функции фотоаппарата
Что такое формат 1080 60p/50p?
О совместимости данных изображения
Примечания относительно воспроизведения видеозаписей на других устройствах
Примечания относительно экрана и объектива

### Резервное копирование карты памяти

Не выключайте фотоаппарат, не извлекайте батарейный блок или карту памяти в то время, когда горит лампочка доступа. В противном случае карта памяти может быть повреждена. Не забывайте делать резервное копирование для защиты данных.

### Не используйте/храните фотоаппарат в следующих местах

- В чрезмерно жарком, холодном или влажном месте
  В таких местах, как, например, в автомобиле, припаркованном под прямыми лучами солнца, корпус фотоаппарата может деформироваться, и это может привести к неисправности.

- Хранение под прямыми лучами солнца и возле обогревателя
  Корпус фотоаппарата может обесцветиться или деформироваться, и это может привести к неисправности.

- В месте, подверженном качающей вибрации

- Вблизи сильного магнитного поля

- В местах с повышенным содержанием песка или пыли
  Будьте осторожны, чтобы не допустить попадания песка или пыли в фотоаппарат. Это может привести к неисправности фотоаппарата, и в некоторых случаях эта неисправность не может быть устранена.

### О рабочих температурах

Фотоаппарат предназначен для использования при температуре от 0°C до 40°C. Съемка в чрезмерно холодных или жарких местах, где температура выходит за этот диапазон, не рекомендуется.

### О конденсации влаги

- При непосредственном перемещении фотоаппарата из холодного помещения в теплое, внутри или снаружи фотоаппарата может конденсироваться влага. Эта конденсация влаги может привести к неисправности фотоаппарата.

- В случае конденсации влаги выключите питание фотоаппарата и подождите около часа для испарения влаги. Обратите внимание, что если Вы попытаетесь выполнять съемку, когда внутри объектива остается влага, Вы не сможете записать качественные изображения.

### Встроенные функции фотоаппарата

- В данном руководстве приведено описание функций 1080 60i-совместимых и 1080 50i-совместимых устройств.
  Чтобы проверить, является ли фотоаппарат 1080 60i-совместимым устройством или 1080 50i-совместимым устройством, проверьте следующие метки на нижней стороне фотоаппарата.

- 1080 60i-совместимое устройство: 60i

- 1080 50i-совместимое устройство: 50i

### Что такое формат 1080 60p/50p?

- В отличие от стандартных режимов записи, применявшихся до настоящего времени, в которых для записи использовался чересстрочный метод, в этом фотоаппарате для записи используется прогрессивный метод. Это позволяет повысить разрешение и получить более четкое и более реалистичное изображение.

### О совместимости данных изображения

- Этот фотоаппарат соответствует универсальному стандарту DCF (Design rule for Camera File system), который установлен JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Фирма Sony не гарантирует воспроизведение на данном фотоаппарате фотоснимков, записанных на другом оборудовании точно так же, как и воспроизведение на другом оборудовании фотоснимков, записанных на данном фотоаппарате.

### Примечания относительно воспроизведения видеозаписей на других устройствах

- В этом фотоаппарате используется MPEG-4 AVC/H.264 High Profile для записи в формате AVCHD. Видеозаписи, полученные с помощью этого фотоаппарата в формате AVCHD, невозможно воспроизвести на следующих устройствах.

- Другие устройства, совместимые с форматом AVCHD, которые не поддерживают High Profile

- Устройства, несовместимые с форматом AVCHD

В этом фотоаппарате также используется MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile для записи в формате MP4. По этой причине видеозаписи в формате MP4, выполненные с помощью этого фотоаппарата, невозможно воспроизвести на устройствах, отличных от тех, которые поддерживают MPEG-4 AVC/H.264.

- Диски с качеством изображения высокой четкости (HD) можно воспроизвести только на устройствах воспроизведения, поддерживающих формат AVCHD. DVD-проигрыватель или DVD-рекордер не может воспроизводить диски, записанные с качеством изображения высокой четкости (HD), так как они не совместимы с форматом AVCHD. Кроме того, если вставить диск с качеством изображения высокой четкости (HD), записанный в формате AVCHD, в DVD-проигрыватель или DVD-рекордер, извлечь диск, возможно, не удастся.

- Видеозаписи, записанные в формате 1080 60p/1080 50p, могут воспроизводиться только на 1080 60p/1080 50p-совместимых устройствах.

### Примечания относительно экрана и объектива

- Экран изготовлен с использованием особо высокоточной технологии, что позволяет при эксплуатации эффективно использовать свыше 99,99% пикселов. Однако на экране могут появляться маленькие темные и/или светлые точки (белого, красного, синего или зеленого цвета). Такие точки являются результатом производственного процесса и никаким образом не влияют на запись.

- Воздействие на экран или на объектив прямого солнечного света в течение длительного периода времени может привести к неисправностям. Помещая фотоаппарат вблизи окна или на открытом воздухе, соблюдайте осторожность.

- Не надавливайте на экран. Экран может быть обесцвечен, и это может привести к неисправности.

- При низкой температуре на экране может быть остаточное изображение. Это не является неисправностью.

- Соблюдайте осторожность, не подвергайте объектив ударам и не прилагайте к нему силу.

В начало страницы