Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Меню фотосъемки > ШП длит. экспоз.

## ШП длит. экспоз.

При установке скорости затвора длительностью в 1 секунду или больше (Съемка с длительной экспозицией) будет включено шумоподавление в течение такого же времени, в течение которого открыт затвор. Это необходимо для уменьшения зернистости, характерной для длительной экспозиции.

1. MENU 2 [ШП длит. экспоз.] нужный режим

| Вкл | Включение шумоподавления в течение такого же времени, в течение которого открыт затвор. Во время использования шумоподавления появится сообщение и съемка другого изображения будет невозможна. Выберите эту опцию для установки приоритета качества изображения.
| Выкл | [ШП длит. экспоз.] не используется. Выберите эту опцию для установки приоритета времени съемки.

Примечания

- Даже в случает установки опции [ШП длит. экспоз.] в положение [Вкл], шумоподавление в следующих случаях будет недоступно:

- В режиме [Непрерыв. Съемка]

- В режиме [Пр-тСкорНепр]

- В режиме [Брек.: Непрер.]

- Если параметр [Выбор сцены] установлен в положение (Спорт) или (Сумерки с рук)

- В режиме [Панорамный обзор]

Смежная тема
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы