Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn > Autofocus Area

## Autofocus Area

Použitie flexibilného bodu
Môžete zmeniť oblasť zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť v režime automatického zaostrenia.

1. Fn (Autofocus Area) požadovaný režim

| (Multi) | Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche zameriavacieho rámčeka. Keď v režime snímania statického záberu stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, okolo oblasti, na ktorú je zaostrené, sa zobrazí zelený rámček. Keď je aktívna funkcia rozpoznania tváre, AF (Automatické zaostrenie) pracuje s prioritou na tváre.
| (Center) | Automaticky zaostrí na objekt v prostriedku zameriavacieho rámčeka. Použitím spoločne s funkciou uzamknutia AF môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu záberu.
| (Flexible Spot) | Umožňuje posunúť zameriavací rámček AF zóny na požadovaný bod na displeji a zaostriť na mimoriadne malý objekt v úzkej oblasti.

Poznámky

- Pri použití nasledujúcich funkcií bude zameriavací rámček AF zóny vypnutý, pričom sa zobrazí ako bodkovaná čiara. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty v strede displeja.

- Funkcie zoomu

- [AF Illuminator]

- Ak je aktivovaná funkcia zaostrovania sledovaného objektu, fotoaparát bude zaostrovať s prioritou na objekt, ktorý sa má sledovať.

### Použitie flexibilného bodu

[Flexible Spot] je užitočný, keď snímate objekt, ktorý sa nenachádza v strede obrazového poľa. Môžete snímať objekt bez zmeny kompozície záberu.
A: Zameriavací rámček AF zóny (žltý: nastaviteľný/sivý: pevne nastavený)

1. Pomocou otočného ovládača nastavte polohu zameriavacieho rámčeka AF zóny tam, kde chcete zaostriť a potom stlačte .

Ak chcete resetovať dané nastavenie, znova stlačte .
Poznámky

- Po zmene oblasti zaostrovania sa vami nastavený zameriavací rámček AF zóny zruší.

Súvisiaca téma
Zaostrovanie sledovaného objektu
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok