Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn > Flash Mode

## Flash Mode

Vykonajú sa nastavenia blesku.

1. Fn (Flash Mode) požadovaný režim

| (Flash Off) | Blesk sa neaktivuje.
| (Autoflash) | Blesk sa automaticky aktivuje na tmavých miestach alebo pri výskyte protisvetla.
| (Fill-flash) | Blesk sa aktivuje vždy.
| (Slow Sync.) | Blesk sa aktivuje vždy. Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
| (Rear Sync.) | Blesk sa uvedie do činnosti pred dokončením expozície po každom spustení uzávierky. Snímanie pri synchronizácii blesku s druhou lamelou uzávierky umožňuje nasnímať prirodzený obraz stopy, ktorý na zábere zanechá pohybujúci sa objekt, ako napríklad pohybujúce sa auto alebo kráčajúca osoba.
| (Wireless) | Pri použití bezdrôtového blesku (predáva sa osobitne) daný blesk poskytne objektu viac tieňa a lepší stereoskopický efekt ako pri pripevnení blesku k fotoaparátu.

1. Posuňte prepínač (vysunutie blesku).

Blesk sa vysunie.

- Blesk nebude fungovať, keď nie je vysunutý.

Keď sa na fotografiách zhotovených s bleskom objavia „Biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?

- Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.

Poznámky

- Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.

- Počas nabíjania blesku bliká . Po dokončení nabíjania sa blikajúca ikona rozsvieti.

Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok