Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Funkcie, ktoré je možné zvoliť pomocou tlačidla Fn > Metering Mode

## Metering Mode

Zvolí sa [Metering Mode], ktorým sa určí, ktorá časť objektu sa má merať na určenie expozície.

1. Fn (Metering Mode) požadovaný režim

| (Multi) | Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu (meranie s viacerými modelmi).
| (Center) | Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené meranie).
| (Spot) | Namierte zameriavací krížik pre bodové meranie (A) na snímaný objekt s cieľom odmerať hodnoty expozície pre jednu jeho časť (bodové meranie). Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast.

Súvisiaca téma
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok