Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania REC > Zoznam funkcií otočného prepínača režimov

## Zoznam funkcií otočného prepínača režimov

Otočný prepínač režimov nastavte na požadovanú funkciu.

(Auto Mode) | Umožňuje snímanie statických záberov s automatickým vykonaním nastavení.
(Program Auto) | Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosťou uzávierky a hodnotou clony). Ostatné nastavenia je možné upraviť manuálne.
(Aperture Priority) | Umožňuje nastaviť hodnotu clony manuálne pomocou clonového krúžku.
(Shutter Priority) | Umožňuje upraviť rýchlosť uzávierky manuálne pomocou ovládacieho voliča.
(Manual Exposure) | Umožňuje snímať po manuálnej úprave expozície (rýchlosti uzávierky a hodnoty clony) pomocou ovládacieho voliča a clonového krúžku.
1/2/3 | Vyvolanie nastavení vopred zaregistrovaných v [Memory] v režime snímania statických záberov .
(Movie) | Umožňuje snímanie videozáznamov. Môžete manuálne upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a hodnotu clony) v režime M.
(Sweep Panorama) | Umožňuje snímať panoramatické zábery kombináciou viacerých záberov.
(Scene Selection) | Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.

Súvisiaca téma
Intelligent Auto
Superior Auto
Program Auto
Aperture Priority
Shutter Priority
Manual Exposure
1/2/3 (Vyvolanie vopred zaregistrovaných nastavení)
Movie
Sweep Panorama
Scene Selection
Späť na začiatok